	제1장	금주의 정보

1		기상전망(8월 중순 ~ 9월 상순, 기상청, 농과원)

날씨 전망

❍ (8월 중순) 무더운 날이 많고, 대기불안으로 국지적으로 많은 비가 올 때가 있겠음 기온은 평년보다 높겠으며, 강수량은 평년보다 적겠음

❍ (8월 하순) 대기불안정과 저기압의 영향으로 많은 비가 올 때가 있겠음 기온은 평년과 비슷하겠으며, 강수량은 평년보다 많겠음

❍ (9월 상순) 북태평양고기압에서 이동성 고기압과 저기압의 영향을 받겠음 기온은 평년보다 높겠고, 강수량은 평년과 비슷하겠음

구 분	평 균 기 온	강 수 량
8월 중순	평년(24~27℃)보다 높겠음	평년(61~129mm)보다 적겠음
8월 하순	평년(22~25℃)과 비슷하겠음	평년(76~141mm)보다 적겠음
9월 상순	평년(20~24℃)보다 높겠음	평년(44~99mm)과 비슷하겠음

최근 경과기상과 향후 기상전망

<기 온>	<강수량>

	제2장	벼 농 사

1		본 논 관리

❍ 조생종은 출수가 끝나고 중생종은 출수가 진행되고 있으며, 중만생종은 수잉기에서 출수기 사이로 물을 가장 많이 필요로 하기 때문에 논물이 마르지 않도록 관리

❍ 벼알이 익는 시기에는 물을 2～3cm로 얕게 대거나 물걸러대기를 해줌

❍ 물을 너무 일찍 떼면 수량감소는 물론 청미․미숙립 등 불완전립 증가로 완전미비율이 감소되며 쌀의 품위가 떨어지므로 수확에 지장이 없을 때까지 물관리를 철저히 해줌

※ 벼를 적기에 수확해야 완전미율이 높아짐

- 극조생종 : 이삭 팬 후 40일

- 조 생 종 : 이삭 팬 후 50일

<수확시기에 따라 완전미율 감소>

- 너무 일찍 수확할 경우 : 청미, 미숙립, 동할미(금간 쌀) 증가

- 너무 늦게 수확할 경우 : 기형립, 피해립 증가

<벼 생육단계별 주요관리 요령>

주요관리 생육단계	물관리			거름주기
	물 대는 요령	깊이(㎝)	주요효과
이삭들때 (수잉기)	물 걸러대기(이삭패기 30일 전～ 이삭팰 때, 3일 물대기 2일 물빼기)	2～4	뿌리활력 증대, 유해물질 제거 촉진	이삭거름 (수비)
출수기	보통으로 댈 것	3～4	꽃가루 받이 촉진
여뭄시기 (등숙기)	물 걸러대기 (3일 물대기 2일 물빼기)	2～3	잘 여뭄, 뿌리기능 유지, 유해물질 제거촉진	알거름 (실비)
낙수기	완전물떼기(이삭팬 후 30 ～35일 전․후)	0	쌀품질 증진, 농작업 편리

2		병충해 관리

❍ 잎도열병은 출수기를 전후하여 비가 자주 오면 이삭도열병으로 진전되어 쭉정이를 유발하는 피해를 주므로 출수 전에 적용약제로 초기 방제하고 침․관수 시에는 보완방제 실시

※ 이삭도열병 방제요령

- 일반유제, 분제, 수화제를 사용할 경우

․ 1차 : 이삭 패기 시작할 때(필지 당 벼이삭이 2～3개 보일 때)

․ 2차 : 1차방제 후 5～7일경

- 침투이행성 농약은 약제별로 사용시기를 준수하여 살포

❍ 잎집무늬마름병 또한 긴 장마의 영향으로 벼가 연약하게 자라 발생이 우려되는 지역에서는 볏 대 아래 부위를 잘 살펴본 후 도열병과 동시방제

❍ 혹명나방과 먹노린재가 전년보다 발생이 많고 남부지방에서 주로 발생하고 있는데, 유아등 채집량도 전년보다 많으므로 상습 발생지역은 주의 깊게 예찰 하여 철저한 방제 지도

❍ 이화명나방은 신안지역에서 많이 발생하고 있는데 발생이 많을 경우 혹명나방과 동시 방제

❍ 흰잎마름병 상습 발생지역에서는 집중호우로 많은 논이 침․관수 될 경우 병이 급속히 번질 우려가 있으므로 발생이 우려되는 곳은 지하수 등 깨끗한 물을 이용하여 예방 위주로 도열병과 동시방제

❍ 벼 키다리병 예방을 위해 출수 직전에 잎집무늬마름병과 이삭누룩병 등을 동시에 방제할 수 있는 복합 살균제를 벼 잎집 아래까지 골고루 처리

< 병해충 기본동시방제 모형>

구 분	약효가 긴 입제․수화제 기준	일반 유제․분제 기준
7월 하순 ～ 8월 상순	► 잎집무늬마름병+벼멸구 (혹명나방)+이삭도열병 - 중만생종 : 입제 - 조생종 : 수화제	► 잎집무늬마름병+이삭도열병 (조생종)+벼멸구
8월 중순	► 이삭도열병(중만생종 : 수화제) +이화명나방	► 이삭도열병(중만생종)+벼멸구 (이화명나방, 혹명나방)

<본논 후기 쌀 품질에 직접 영향을 주는 병해충>

병해충	쌀품질에 미치는 영향	대 책
이삭도열병	냄새, 맛 , 점도 등 식미저하	질소과비 삼가, 적기방제
이삭누룩병	등숙불량, 현미 품질저하	질소과비 삼가, 적기방제
깨씨무늬병	현미에 광택이 없고, 사미와 심복백미 증가	균형시비, 토양개량, 적기방제
흰잎마름병	쌀의 완전성숙 저해	상습지 예방 위주 방제
세균성벼알마름병	쭉정이와 쌀알에 갈색줄무늬 생김	건전종자 사용, 염수선, 적기방제
이삭마름병	변색미, 불완전립 발생 품질저하	출수기 질소과비 삼가
벼멸구	심백미, 복백미, 유백미, 동할미 증가, 단백질함량 감소	정밀예찰, 적기방제
노린재	반점미, 흑점미	정밀예찰, 적기방제
벼잎선충	반점미, 흑점미	살충제 종자소독

	제3장	밭 작 물

1		밭작물 관리

❍ (콩) 꼬투리와 콩알이 크는 시기로 노린재류가 1가지에 2～3마리만 있어도 꼬투리 속에서 자라기 시작하는 알을 물어 즙을 빨아 먹게 됨

- 이렇게 피해를 입은 콩은 알이 생기지 않고 그대로 말라 떨어지거나 썩게 되어 수확을 전혀 못하는 경우도 생기게 됨

- 그러므로 개화가 끝난 콩은 적정 살충제를 뿌려 주어 피해가 없도록 하고, 동시에 자주무늬병, 콩나방 등을 적기에 방제해 주어 피해를 줄이도록 함

❍ (가을감자) 파종적기는 중부지방은 8월 상중순, 남부지방은 8월  중하순으로 적기에 파종하도록 함.

- 토양에 습기가 많을 경우 씨감자의 부패가 우려되므로 가급적 이랑을 동서 방향으로 설치하고, 씨감자는 이랑보다 높게 북쪽면에 심어 습해와 직사광선을 피하도록 함

❍ (옥수수) 찰옥수수 수확적기는 수염이 나온 후 25～27일이 적당하므로 수염이 나온 후 20일이 지나면 이삭 껍질을 벗겨 미리 확인을 하는 것이 좋음

	제4장	채 소

1		노지고추

❍ 고온 다습한 시기에는 역병․탄저병 발생이 많아지고 담배나방, 총채벌레 발생이 늘어나게 되므로 예방 위주로 방제

❍ 비가 온 이후 탄저병 발생이 예상됨으로 예방위주로 방제 약제를 살포토록 함

- 탄저병에 걸린 고추가 발견되는 즉시 제거하고, 수확후 고추대, 잎 등을 완전히 없애 포장을 깨끗하게 관리

❍ 역병은 발생초기에 뽑아 없애고 적용약제 토양 관주로 확산방지

❍ 생육이 부진한 포장은 요소 엽면시비를 하여 수량을 높이도록 함

❍ 고추를 적기에(진홍색으로 되었을 때) 수확하여 다음에 달리는 고추의 자람을 좋게 해 주고, 적온에서 건조하여 품질을 높이도록 함

❍ 붉은 고추를 말리기 전에 고추세척기를 사용하여 농약 등 불순물을 씻어내어 청결한 고추를 생산토록 함

2		가을배추․무

❍ 가을배추․무 파종에 알맞은 시기는 중부 지방이 8월 중순, 남부 지방이 8월 하순경이므로 제때에 파종토록 함

❍ 가을배추 육묘상은 망사 터널을 설치하여 바이러스병을 예방

3		고랭지배추 ․ 무

❍ 장마이후 온도가 높아지면 무름병 발생이 예상되므로 배수로를 정비하고 예방위주로 방제약제 살포

❍ 석회결핍증 예방을 위해 토양이 건조하거나 과습하지 않게 관․배수에 유의

- 생육초기부터 염화칼슘 0.3%액을 5일 간격으로 3회 정도 엽면시비

❍ 진딧물, 배추좀나방 등 해충 적기방제 실시

무름병                    석회결핍증(꿀통배추)

4		장마이후 고온대비 시설채소 생육환경 관리

❍ 햇빛이 강하거나 온도가 높을 때 에는 환풍기를 가동하거나 차광망을 설치하여 고온 및 일사피해 예방

❍ 생육이 부진한 작물은 요소 0.2%액(물20L에 40g) 또는 제4종복합비료 엽면살포

❍ 예방 위주의 적용약제 살포로 병해충 적기방제

- 병든 식물체는 조기에 제거하여 병 발생 전염원 차단

환풍기 가동                          차광망 설치

	제5장	과 수

1		장마 후 고온기 과원관리

❍ 웃자란 가지를 솎아내거나 유인하여 나무 내부까지 햇볕이 골고루 들어갈 수 있도록 하되 지나치지 않도록 함

※ 웃자람가지를 그대로 방치하면 수관내부 햇빛 투과 방해

☞ 꽃눈형성 불량, 과실 비대 불량, 착색 불량, 상품성 하락

- 과실들이 강한 직사광을 직접 받지 않게 가지를 배치하고 지나친 하계전정은 피함

※ 일소를 받은 과실은 추가적인 피해 방지를 위해 가능한 늦게 제거

일소 초기증상	일소 피해과	일소 후기 증상

❍ 새가지는 아래로 유인하여 꽃눈분화 유도 및 수형 안정 도모

❍ 배수로 확보 및 적절한 관수로 원활한 뿌리 생육도모

❍ 야간온도가 높을 경우 해질 무렵부터 2시간 정도 수관상부 미세살수

새가지 유인	배수로 확보	미세살수

2		추석대비 과일 품질향상

착색증진 및 당도향상

❍ 과실 커감에 따라 늘어진 가지는 받침대로 지지 또는 끈으로 묶어 햇빛투과 촉진

❍ 세력이 강한 나무는 질소시비 자제, 칼리시비로 조기 생산유도

❍ 사과 수확전 잎따기, 과일돌기기 및 반사필름 피복 등 착색증진

❍ 투광률 낮은 착색봉지 사용

❍ 주지 또는 부주지 등에 발생된 도장지 제거 및 측면발생 신초 유인

당도향상

❍ 햇빛 투과를 양호하기 위해 반사필름 설치, 웃자란 가지 유인·제거

❍ 생육기는 적정수분 유지하고, 수확 20~30일전부터 관수 줄여 당도향상 촉진

❍ 익은 과실부터 2~3회 분산 수확으로 고품질 과실 생산

<과일돌리기>         <반사필름 피복>        <가지 유인>

	제6장	화 훼

1		화훼관리

(글라디올러스)

❍ 글라디올러스 억제재배를 하는 농가는 구근 정식을 완료

❍ 정식시 유의점은 1∼2등구를 사용하며, 다소 깊게 정식(고온기), 하고 정식 후 충분히 관수한 후 멀칭과 해가림을 실시

❍ 반드시 한구근에 한 개의 싹만 자라게 하며 온도와 일장에 둔감하고 저온 저조도기에도 잘 개화하며 소화수가 많이 달리는 품종을 선택

❍ 정식 4∼5일 전부터 지면을 피복하여 지온의 상승 방지

(덴드로비움)

❍ 덴드로비움은 개화기로 온도관리가 중요함

- 밤은 15～18℃, 낮은 24～29℃가 적당

- 거실의 경우에는 창가에 놓는 것이 개화에 도움이 됨

(선인장)

❍ 선인장을 수확하는 농가는 규격품에 맞추어 분류 후 출하

❍ 접목선인장 상품규격은 대목의 길이에 따라 결정되는데 대, 중, 소 규격으로 나누며 그 규격 및 종류에 따라 생산에 소요되는 기간이 달라짐

❍ 대형은 대목의 길이가 12∼14㎝로 비모란의 경우는 14㎝ 산취의 경우는 12㎝ 정도로 대목이 약간 작은 쪽이 많음

(오리엔탈나리)

❍ 오리엔탈나리 촉성재배는 정식전 5∼10cm 싹을 틔우는 시기이며 2∼5℃에서 8∼10주정도 저온처리를 실시

(온시디움)

❍ 온시디움 재배농가는 부패병, 연부병, 응애등 발생가능한 병충해 방제에 대비하고 고온장해로 잎에 반점이 생기지 않도록 온도관리에 유의

	제7장	특약용작물

1		인삼 재배

❍ 인삼의 수확적기는 8～10월이라 하지만, 6년근 홍삼용은 9월～10월에, 백삼용은 8～10월에 수확함

❍ 인삼 잎이 일찍 떨어진 포장은 8～9월에 조기 수확하며 지상부가 건전한 포장은 가급적 9월 하순 이후에 수확함

❍ 수확방법은 우선 해가림을 철거하고 인삼 줄기를 잘라낸 다음 상면의 부초를 제거하고, 채굴호미나 인삼수확기 등을 이용하여 뿌리가 상하지 않도록 채굴함

2		약초 재배

❍ (지황) 장마기 이후 고온 건조가 계속되면 뿌리 비대가 억제되므로 스프링클러 등으로 관수를 실시하여야 함

- 고온다습한 조건에서 점무늬병, 뿌리썩음병 등이 발생할 경우 병든 식물체를 제거하고, 발생초기에 지오판 수화제나 다이젠 M-45 등을 사용기준에 맞게 사용하되, 농약 잔류에 주의하여야 함

❍ (황기) 1년생에서 채종하면 발아율이 좋지 않으므로 2～3년생의 건실한 포기에서 잘 익은 종자가 갈색으로 변할 때 채종함

- 일찍 채종하면 발아율이 떨어지므로 9월 하순이나 10월 상중순에 완전히 여문 종자를 채종해야 발아율이 높음

- 황기는 가지가 발생하면서 꽃이 피므로 종자 익는 시기가 일정치 않고 꼬투리가 약해서 태풍이나 비가 많이 오면 떨어지기 쉬움

❍ (구기자, 오미자) 수확시기에 있는 약초는 익음 때를 잘 맞추어 적기에 수확하여 품질을 높이도록 함

- 구기자를 화력 건조기로 말릴 때는 50℃로 2시간 건조시키다가 온도를 높여 60℃로 24시간 건조시켜 주는 것이 색택과 품질이 가장 우수함

- 오미자는 건조 중 비를 맞게 되면 썩거나 곰팡이가 생기게 되어 색도 좋지 않고 품질이 떨어지므로 화력 건조를 하도록 하고 건조시 온도는 40℃ 정도가 알맞음

❍ (목단, 작약, 천궁) 가을에 심는 약초의 종자나 종묘는 미리 준비하여 적기에 심도록 함

3		버섯 재배

❍ 여름재배가 끝난 재배사는 포르말린, 고열 수증기 등을 이용하여 재배사 내ㆍ외부의 소독을 철저히 하여 잡균의 피해를 예방하고, 재해에 대비하여 시설을 점검ㆍ정비하도록 함

❍ 가을철 느타리버섯 재배는 버섯배지(볏짚, 폐면)를 입상한 후 가급적 빠른 시간 내에 살균작업을 완료하여 잡균의 침입과 증식을 예방하도록 함

❍ 배지 살균은 65～70℃의 온도로 8～10시간 유지한 후 50～55℃의 온도에서 2～3일간 발효를 시키게 되면 살균 효과가 높으며, 살균을 한 후 종균 접종에 알맞은 온도(배지 내의 온도 22～25℃)까지 떨어뜨려 3.3㎡(평)당 10～15병의 종균을 가급적 빠른 시간 내에 접종을 마치도록 함

	제8장	축 산

1		폭염 대비 가축 및 환경 관리

고온에 의한 가축 피해

❍ 축종별 적정온도 및 상한임계온도가 존재하나, 일반적으로 27~30℃ 이상의 고온이 계속되면 체온이 상승하고 음수량이 증가하는 반면 사료섭취량은 감소하며 결과적으로 가축의 증체량 감소 및 번식 장애가 나타나기 시작하고 심하면 가축 폐사율이 증가

❍ 환기팬 미작동에 의한 내부온도 상승 및 유해가스 농도가 증가

축사 관리 요령

❍ 창문 개방

- 축사의 창문이나 윈치커튼을 최대한 개방하여 축사내부의 열을 방출할 수 있도록 함

	방법 및 효과
◇ 통풍이 잘 되면 축사내부의 열을 배출할 수 있을 뿐만 아니라, 습기를 제거하여 체감온도를 낮춰 줌 - 상대습도가 10% 떨어지면 가축의 체감온도가 약 1℃ 떨어짐

❍ 그늘 제공

- 차광막 등을 이용하여 가축이 직사광선을 피할 수 있는 그늘을 만들어 줌

<축사지붕 및 축사 내 차광막 설치>

	방법 및 효과
◇ 가축이 활동하는 공간 중 직사광선이 비춰지는 곳에 차광막 등을 이용하여 그늘을 만들어 줌 - 직사광선을 차단함으로써 가축의 열 스트레스를 줄여줌

※ 단열재를 사용한 우사에서 사육되는 젖소의 사료섭취량과 산유량이 가장 높았으며, 차광막을 설치한 운동장에서 사육되는 젖소가 노천 운동장에서 사육되는 젖소에 비하여 사료섭취량과 산유량이 높게 나타났다(표 1).

<표 1> 여름철 젖소의 차광막 설치효과

구 분	노천운동장	차광막설치운동장	단열지붕 우사
사료섭취량(kg/일/두)	14.4	15.9	17.2
산유량(kg/일/두)	16.3	18.7	19.4

❍ 지붕 열기 제거

- 축사 지붕위로 물을 분사하여 복사열을 감소시킴으로써 축사 내부온도를 일정부분 낮출 수 있음

<축사 지붕 위 물 분사>

	방법 및 효과
◇ 슬레이트나 강판 등 단열효과가 떨어지는 지붕재를 사용한 축사의 경우 무더운 한낮에 지붕에 물을 뿌려줌으로써 축사내부 온도를 낮춤 - 지붕 전체가 젖을 수 있도록 물을 뿌려주어야 하며 지붕에 물기가 마를 때 마다 간헐적으로 뿌려주는 것이 효율적임

❍ 가축의 열 스트레스 감소

- 안개분무, 스프링클러 및 샤워시설을 이용하여 가축의 체표면 온도를 낮춤

<축사내부 안개분무>	<축사내부 스프링클러>

	방법 및 효과
◇ 안개분무, 스프링클러 등을 이용하여 가축에게 물을 뿌려주는 경우 축사내부의 습도가 높아져 효과가 반감될 수 있음 - 가축에게 개구호흡(입을 벌림)이나 열성다호흡(헐떡임)이 발생할 경우 일시적인 체온 저감을 위해 사용하는 것이 효율적임

※ 축사내부 안개분무,  스프링클러 및 샤워시설 등 가축의 체표면에 물을 뿌려 체감온도를 저하시키는 방법은 축사내부의 습도를 증가시키기 때문에 정상적인 상황에서는 송풍팬이나 환기팬을 함께 작동하여야 함

- 점적관수(drop cooling)를 이용하여 체감온도를 낮춤

<페트병을 활용한 점적관수>

	방법 및 효과
◇ 페트병 뚜껑에 구멍을 뚫어 목덜미에 물방울이 떨어지도록 하는 방법이며, 체감온도를 떨어뜨리는데 도움이 됨 - 장시간 사용할 경우 가축의 피부가 짓무를 수 있으며, 떨어지는 물의 양이 지나치게 많을 경우 바닥이 질척일 수 있기 때문에 유의해야 함

❍ 냉수 공급

- 가축이 더위로 인하여 순간적으로 체온이 상승하거나 호흡이 가빠지는 위급한 상황에 처했을 때 차가운 물을 급여함으로써 체온을 저하시킴

	방법 및 효과
◇ 가장 빠른 시간에 체온을 떨어뜨릴 수 있는 방법 중 하나로 가축이 심각하게 헐떡이거나 더위로 쓰러졌을 때 효과적임 - 냉수의 온도는 약 10～15℃가 가장 효과적이며, 냉수가 없을 경우 지하수(약 16～17℃)를 바로 급여하는 것도 효과적임

※ 여름철 가축에게 냉수를 공급하는 것은 열 스트레스를 감소시키는데 효과가 있을 뿐만 아니라 사료섭취량의 감소를 예방하는데 효과적이다. 모돈의 경우, 냉수를 공급하였을 때 사료섭취량이 증가하고 산유량이 증가하였다(표 2). 젖소에서도 냉수를 공급할 때 사료섭취량과 산유량이 증가하였으며, 육우에서는 냉수를 공급하였을 때 체중이 증가하였다고 보고된 바가 있다.

<표 2> 음수온도가 모돈에게 미치는 영향

구 분	음수온도 (℃)
	22	15	10
사료섭취량 (kg/d)	3.82	5.36	5.29
산유량 (kg/d)	5.83	7.12	6.90
호흡수 (회/분)	114	99	80

❍ 환기팬 또는 송풍팬 설치

- 축사 내 바람을 일으켜 풍속을 높여 줌으로서 가축의 체감온도를 낮출 수 있는 가장 좋은 방법임

	방법 및 효과
◇ 우사에는 지붕에 송풍기를 설치하고 돈사와 계사에는 환기팬을 설치하여 온도가 높은 낮시간에 최대환기를 실시하여 축사내 시원한 공기를 제공하거나 더운 공기를 제거함 - 풍속이 초속 0.25m인 경우 체감온도는 0.5℃밖에 낮출 수 없지만 풍속이 초속 2.53m일 경우 체감온도를 5.6℃까지 낮출 수 있음.

<우사 송풍팬 설치>	<계사 환기팬 설치>

※ 축사 내 환기팬 또는 송풍팬의 설치는 풍속을 증가시켜 가축의 체감온도를 낮출 수 있을 뿐 아니라 젖소의 경우 산유량도 증가시킴(표 3)

<표 3> 송풍기가 축사내 온도, 젖소의 생리적 변화 및 생산성에 미치는 효과

구 분	송풍기 미설치	송풍기 설치
축사내 온도(℃) 사료섭취량(DM, kg/일/두) 호 흡 수(회/분) 혈액내 코티졸농도(㎍/㎗) 산유량(kg/일/두)	27.8 18.1 99.7 0.27763 20.47	26.9 19.0 85.9 0.01541 23.56

❍ 쿨링패드(cooling pad) 설치

- 터널환기식 무창계사의 냉각효율을 높이기 위하여 입기구에 쿨링패드를 설치하여 계사내 입기공기의 온도를 낮춤

	방법 및 효과
◇ 계사내 상대습도가 80% 이상이 되어 닭들이 헐떡거리기 시작하면 간헐적으로 가동하며, 최대 효과를 얻기 위해서 두께뿐만 아니라 적당한 면적의 쿨링패드를 설치하여 음압을 0.1인치로 유지하는 것이 중요. - 입기구의 경우 5.6℃, 배기구의 경우 3.2℃의 온도 강하 효과가 있으나 많은 물이 필요하므로 지하수를 충분히 확보하여야 함

<무창계사 쿨링패드 설치>

※ 무창계사에서 쿨링패드 설치에 의한 계사내부 온도는 외부온도가 33℃일 경우 입기온도는 27.4℃이고 배기구의 온도는 29.8℃로 감소하지만 습도는 다소 높아짐(표 4).

<표 4> 산란계 무창계사의 쿨링패드 가동효과(1995, 축산연)

구 분	외부	계사내부
		입기구	계사중앙	배기구
온도(℃)	33.0	27.4	27.8	29.8
	차이	-5.6	-5.2	-3.2
습도(%)	50.2	64.7	66.9	65.0
	차이	+14.5	+16.7	+14.8

정전대비 공통 준비사항

❍ 정전경보기 설치 : 정전이 되면 농장주에게 실시간으로 경보하여 가축 피해를 최소화 하도록 도와줌

❍ 충분한 물 확보 및 음수시설(급수기 위치 및 수압) 점검

- 정전으로 인해 환기팬 미작동시 축사 내 온도 상승으로 가축의 음수량 증가

❍ 축사 지붕 및 벽체의 단열 점검

- 필요시 단열 추가 및 흰색도료 이용하여 직사광선 반사율 증가시켜 축사 내부온도 낮춤

❍ 자가 비상발전기 준비

- 기계식 환기의 경우 자가발전이 최선의 선택으로서 필요 전력량의 120%에 맞는 발전기를 구입하는 것이 좋음

<표 5> 단열재별 권장 두께

구 분	우레탄 폼(mm)		샌드위치 판넬(mm)
	지붕	측벽	지붕	측벽
남부지방	75～100	50	75	50
중부지방	100	50～75	100	50～75

자가 발전기 선택 요령

❍ 농가에서 정전 시 필요한 전력의 최대치를 계산하여 이에 맞는 정격 출력을 가진 소형 가솔린 발전기나 디젤 발전기를 구입하는 것이 경제적임

- 농장 내 전기사용 시설 : 급이기 모터, 전등, 컨트롤러, 환기팬 등

	필요 전력량 계산 방법
◇ 직경 630mm 환기팬(220V, 3A, 660W) 10대를 동시에 가동시키고자 하는 농가의 경우 필요 전력량은 다음과 같다. - 660W × 10대 = 6,6kW × 120% = 7.9kW 이 외에 전등, 모타등 추가 전력량을 계산하여 합산하면 농가자체 필요 전력량이 됨

<가솔린 발전기>	<디젤 발전기>

2		초지 사료작물 관리

❍ 목초를 벨 때는 10㎝ 이상 높게 자르고, 방목 때에도 초장을 10㎝ 정도 남겨둔 상태에서 방목을 중지시키도록 하며, 고온기에는 목초의 재생 수량을 증대시키기 위하여 6～7주 이상 충분한 재생기간을 주도록 함

❍ 옥수수 담근먹이는 옥수수 알곡을 손톱으로 눌렀을 때 딱딱한 느낌을 주면서 약간 들어가는 때가 알맞으며, 수확에 소요되는 기간을 감안하여 너무 늦지 않게 베어서 담근먹이를 만들도록 함