구제역 방역을 위한 효과적인 소독제의 선택 및 사용요령

1. 구제역바이러스의 특성과 소독제의 선택

피코나바이러스(Picornaviridae Aphthovirus)에 속하며  RNA 바이러스로서 외피막(envelope)이 없다. 이 바이러스는 산도(pH) 7.2～7.6에서 가장 안정성이 크며 온도가 4℃ 이하라면 pH 6.7이하 또는 pH 9.5이상에서도 상당기간동안 살아남을 수 있으나 pH 5.0 이하 또는 pH 11.0 이상에서는 급속히 사멸하고 56℃에서 30분이면 완전히 파괴된다. 햇빛은 구제역바이러스의 감염력에 직접적으로 큰 영향을 주지 않으나 햇빛에 노출되었을 경우 건조함과 온도 등의 복합적인 요인으로 파괴될 수 있다. 상대습도 60% 이하에서는 생존력이 급속히 떨어진다.

이런 특성이 소독약제의 선택에도 상당한 제약을 주고 있다. 예를 들면, 구제역바이러스는 외피막이 없기 때문에 주로 지방성분으로 구성된 외피막을 파괴하는 세정제와 계면활성제는 소독효과를 발휘하지 못하는 것이다. 소독약의 선택시에는 이와 같은 기술적인 사항 외에도 소독 대상물질, 소독 범위, 주위 환경, 가격 등 여러 요인이 고려되어야 하며 이러한 조건들을 간략하게 정리하면 다음과 같다.

2. 구체적인 소독요령

가. 소독전 청소

유기물(분변, 오줌, 사료 등)은 각종 병원성 미생물의 서식처가 되며 소독약의 효력을 저하시키므로 소독 전에 철저히 청소를 한 후 소독하여야 효과가 좋다. 그러나 구제역 발생농가 또는 의심농가에서 박멸소독 할 때에는 청소전에 먼저 소독을 하여 오염원을 없애야 한다.

나. 세척 및 소독

ㅇ 고압세척기를 이용하여 축사 천장, 벽 및 바닥을 적신 후 브러쉬, 수세미 등으로 문질러 분변, 오물 등을 깨끗이 제거하고 세척한 다음, 완전히 건조되면 소독약을 살포한다.

ㅇ 이 때, 분무기를 이용해서 축사전체가 충분히 젖도록 소독약을 뿌린다. 소독약은 약제별로 다르긴 하지만 권장희석배수로 비침투성 표면의 경우 1㎡당 약 100㎖의 소독제를 살포하고, 콘크리트나 목재와 같은 침투성표면의 소독시에는 1㎡당 약 200㎖～300㎖의 소독제를 살포하며 보통 10～30분이 지나야 완전한 효과가 있으므로 소독 즉시 물로 세척하지 말고 젖은상태로 접촉시간을 충분히 주도록 한다.

3. 효과적인 소독약(성분)의 종류

구제역에 대한 소독제는 편의상 세정제‧계면활성제, 알칼리제제(염기제제), 산성제제, 산화제 및 알데히드제로 나눌 수 있다. 그 중 계면활성제인 4급암모늄 등은 앞서 설명한 대로 구제역바이러스에 효과를 발휘하지 못한다. 그러나, 구제역에 효과적인 다른 소독제 성분과 4급암모늄염을 혼합한 소독제는 소독효과를 상승시키는 역할을 할 수 있다. 요오드류, 크레졸 및 페놀류의 소독제에는 구제역바이러스에 효과가 없으므로 국제수역사무국(OIE)에서도 이런 약제는 구제역에 권장하지 않는다.

OIE, 미국 농무성, 호주 농무성 등에서 구제역 소독에 권장하는 소독제 성분은 아래와 같으며 그 희석비율은 단일성분이 나타내는 소독효과를 기준으로 계산한 것이므로 여러 성분이 복합된 소독약을 사용할 때에는 희석비율이 달라지기 때문에 반드시 제조회사의 사용설명서를 따라야 한다.

가. 소독제의 일반적 성질

대부분의 소독약은 저온에서 소독효과가 낮아지기 때문에 기온이나 수온이 낮으면 농도를 높여주어야 하지만 알데히드류 소독약은 20℃ 이상이면 오히려 효력이 떨어진다. 염소제는 15～20℃에서 가장 효력이 좋고 저온이나 고온에서는 소독력이 낮아진다.

나. 소독제의 국내 허가현황 및 성분별 특성

성분별 소독제의 국내 허가현황은 "구제역/소독정보 中 소독약품“정보란의 ”구제역 유효소독제의 국내 허가 현황“으로 업데이트되는 정보를 참고하시기 바랍니다!!!

긴급가축방역

① 염기제제 : 탄산소다, 가성소다 등이 있으며 값이 저렴하여 대단위 소독에 적합하다. 유기물이 많은 환경에서도 소독효과가 좋기 때문에 오물이 많은 축사 내외부, 뜰, 차량, 하수구, 쓰레기, 배설물 등의 소독에 이용한다. 또한, 눈이나 피부에 직접 닿지 않도록 주의하여야 한다.

- 사용농도 : 탄산소다(탄산나트륨, sodium carbonate) 4%

가성소다(수산화나트륨, sodium hydroxide) 2%

- 주의사항 : 부식성이 강하여 차바퀴가 아닌 차체에 사용하면 도색이 벗겨질 우려가 있으며 알루미늄 계통에는 사용하지 말아야 한다.

② 산성제제 : 구연산(citric acid), 초산(acetic acid) 용액 등으로서 보통 단일제제보다 복합제품으로 많이 판매되고 있다.

ㅇ구연산(citric acid) 용액 : 0.2～2% 농도로 사용하며 사람과 의복에도 안전하다.  효력은 좋은 반면 침투력이 약하므로 유기물이 있을 경우에는 효과가 매우 낮아진다. 세정제 또는 계면활성제가 들어간 복합제로 사용하면 효과가 높아진다.

ㅇ초산(acetic acid) 용액 : 2%(식초는 초산 4%에 상당)로 희석하여 사용하며 효과 및 주의사항은 구연산과 유사하다.

ㅇ복합산성제제 : 복합염 및 산류로 구성된 소독제로서 단일제제보다는 복합제가 단일성분의 단점을 보완해 주므로 효력의 범위가 넓다.

③ 알데히드제제 : 글루타알데히드와 포름알데히드가 있으며, 독성이 있으므로 사람과 가축에는 직접 닿지 않도록 해야 한다.

ㅇ글루타알데히드 : 1-2%의 농도로 사용하며 유기물이 다소간 있더라도 소독효과가 좋다. 값이 비싼 편이어서 대량으로 사용하기에는 소독비용이 많이 든다.

ㅇ포름알데히드 : 포르말린(포름알데히드 40% 용액을 말함)을 8%의 농도로 하여 사용하며 글루타알데히드와 소독효과가 유사하다.

ㅇ포르말린 훈증소독 : 포르말린을 과망간산칼리와 일정 비율로 혼합하거나 시판되는 파라포르말린을 태워서 훈증가스를 발생시켜 소독하는 방법으로서 밀폐상태에서 15～24시간 동안 처리하여야 충분한 소독효과를 기대할 수 있다. 가스 흡입시 생체에 매우 유독하고 자극성이 강하기 때문에 최근에는 사용을 금하고 있는 추세이므로 물기를 피해야 하는 전기‧전자제품의 소독 외에는 가능하면 사용하지 않도록 한다. 포르말린 훈증소독 후에는 절대로 훈증가스를 흡입하지 말고 완전히 환기가 되도록 한다.

④ 산화제 : 산화작용으로 바이러스의 단백질 등을 파괴하는 소독제로서 주로 염소 또는 산소계 성분으로 구성된다. 염소계는 비전리형인 차아염소산(HClO)을 발생시켜 살균력을 발휘하게 된다. 산성일수록 살균력은 증대되고 알칼리성에서는 살균력이 감퇴된다.

ㅇ차아염소산제제 : 차아염소산(hypochlorite)은 pH 6～9 사이에서 차아염소산나트륨을 0.175% 이상의 농도로 사용했을 때 가장 높은 효과를 발휘한다. 그러나 유기물이 혼합된 상태에서는 소독효과가 낮아지며 15℃～20℃ 이상의 온도에서는 화학적으로 불안정하여 급속히 분해되기 때문에 소독약을 자주 갈아 주어야 한다. 호주 농무성 등에서 구제역바이러스에 대한 소독효과를 인정하고 있다.

ㅇ이염화이소시안산나트륨(Sodium Dichloroisocyanurate; NaDCC)제제: 산화제의 일종으로 정제나 산제의 형태로 시판되고 있으며 수용액상태에서 매우 불안정하므로 사용하기 직전에 물에 타서 사용해야 한다.

4. 소독제의 적용대상에 따른 소독방법

소독대상	권장소독제
축체, 사람	구연산
축사내부(축산기구)	가축이있을 경우: 구연산 가축이없을 경우: 알칼리제, 염소제
축사외부	알칼리제
소독조	알칼리제, 알데히드제
차량	복합산성제, 알칼리제, 산성제제
음수소독	염소제

ㅇ 발판 소독조 및 차량 소독 : 농장의 입구 및 각 축사입구에 설치하되 발이     나 차바퀴가 충분히 잠길 수 있도록 하며 주당 2～3회 교환해 준다. 염기제제, 알데히드제제 등 비교적 유기물에 강한 소독제가 추천된다. 차량의 소독에는 산성제제나 염기제제, 염류와 산성 복합제가 권장되지만 강한 알칼리에는 차량의 도색이 훼손될 우려가 있으므로 조심하여야 한다.

ㅇ 토양 및 바닥소독 : 사체 및 토양소독, 가축이 없는 축사바닥은 주로 생석회나   가성소다를 이용한다. 현재는 소독약 물량이 충분하므로 화재의 위험 또는 눈에 닿을 경우 실명할 위험성이 있는 생석회는 가급적 사용하지 않도록 한다.

- 생석회 : 동물용의약품이 아닌 화공약품에 속하며 산도(pH) 11-12의 강염기로서 면적 ㎡당 300～400g(평당 약 1kg)을 뿌려준다. 반드시 흙에 물을 먼저 뿌려 바닥이 젖은 상태에서 생석회를 뿌려 주거나, 물로 5% 생석회 용액(물 19바가지에 생석회 1바가지)을 만들어 살포한다. 생석회 용액을 만들 때는 물이 있는 상태에서 생석회를 넣어야 한다.

생석회를 보관할 때는 수분이 닿으면 화재가 날 우려가 있으므로 수분이 닿지 않도록 하고 주위에 인화성 물질을 두거나 밀폐된 공간에서 사용하여서는 안된다. 생석회는 물과 접촉하면 200℃ 정도의 열을 내면서 소석회가 된다.

사람과 차량이 많이 다니는 도로, 소독조 등에는 적합하지 않으며 절대로 사람에게 직접 닿지 않도록 주의하여야 하며, 눈에 들어가면 실명하게 되므로 특히 어린이들이 접근하지 못하도록 각별히 유의해야 한다.

▶ 사용예 : 사체 매장에 사용할 경우에는 사체 위에 생석회를 뿌려 주되, 소 8두 또는 돼지 16두당 약 120 l (6-7말)를 뿌려준다.

ㅇ 분변소독 : 분변은 배설 직후에는 알칼리성이지만 시간이 지날수록 산성으로 변  하므로 소량일 경우에는 산성소독제를 듬뿍 뿌려준 후 땅에 묻는다. 그러나 슬러리 탱크와 같이 분량이 많은 경우에는 pH 2이하 또는 11이상이 되도록 처리하여 1주일이상 둔 후, 중화시켜 비축산용 농지에 뿌려줄 수도 있으나 주위상황에 따라 여러 가지 고려할 점이 있으므로 전문가의 지시에 따라 소독작업이 시행되어야 할 것이다.

5. 소독제의 현장적용시 유의사항

소독제는 종류에 따라 산도(pH)가 다르고 작용기전도 다르므로 현장에서 소독제를 혼합하여 사용하지 말아야 한다. 가령, 강염기인 생석회가 뿌려진 바닥이나 축사내부 등에 산성 소독제를 뿌리면 서로가 중화되어 아무런 소독의 의미가 없어진다. 이 외에도 서로 혼합을 피하여야 하는 성분이 있으므로 현장에서 혼합하여 사용하거나 동일한 소독대상물질에 여러 종류의 소독제를 중복하여 사용하지 않도록 한다.

대부분의 소독제는 생체에 접촉하면 해롭기 때문에 소독시에는 눈, 호흡기, 피부 등에 닿지 않도록 반드시 얼굴전체를 덮는 보호안경(고글), 마스크, 고무장갑, 장화, 머리 캪(위생모자) 등을 착용하여 스스로의 안전을 지켜야 한다.

또한 수생환경에 악영향을 미칠 수 있으므로 중화되지 않은 대량의 소독약제가 하수구로 흘러드는 일이 없도록 주의하여야 한다.

소독제의 희석은 축사 내‧외부, 축산기계‧기구류, 소독조 및 발판, 차량, 흙, 축체 등 소독대상에 따라 제조회사에서 권장하는 농도대로 희석하여 사용하여야 하며, 희석시 소독제 원액에 물을 넣어 희석하지 말고, 물에 소독제 원액을 섞도록 한다.

동일한 성분일 지라도 농도와 다른 성분과의 혼합여부, 외부온도, 주위환경의 차이 등에 따라 효과에 많은 차이가 나타나므로 구체적인 사용요령은 반드시 사용설명서를 참조하고 구체적인 기술정보가 필요하면 제조회사에 요구하여야 할 것이다.

소독제 성분별 적용대상 및 특징

분류	성분명	주요적용대상	사용농도	작용시간	소독제의 특징 및 주의사항
염기제	탄산소다	사체, 축사, 환경, 물탱크	4%	10분	◦ 분변이 있는 곳에도 사용가능 ◦ 알루미늄계통에는 사용하지 말것
	가성소다	사체, 축사, 환경, 물탱크, 차량, 기계류, 의복	2%	10분	◦ 분변이 있는 곳에도 소독효과를 발휘 ◦ 매우 효과적이나 차량등 금속 부식성 ◦ 눈과 피부에 자극이 있으므로, 사용시 장갑, 의복등과 같은 보호용구 착용(사람) ◦ 가격저렴 ◦ 강산과 접촉을 피할 것
산성 제제	구연산	사체, 사람, 분뇨, 배설물, 주택, 차량, 기계류, 의복	0.2%	30분	◦ 침투력이 약하므로, 단단한 표면에만 사용(중성계면활성제를 원액의 1/1000로 희석하여 혼합사용하면 침투력 증가) ◦ 사람, 축제, 의복 소독에 적용가능
	복합염류	기계류, 차량, 의류, 소독조	2%	10분	◦ 광범위하게 적용 가능 (축체 제외)
산화제	차아염소산	축사, 주택, 의류	2-3% 유효염소	10-30분	◦ 분변, 우유 등이 있는 대상물에 사용금지 ◦ 유기물에 의해 효과가 감소되므로 반드시 사용전에 청소 ◦ 어둡고 서늘한 곳에 보관 ◦ 눈과 피부에 독성이 있음.
	이소시안산 나트륨	축사, 주택, 의류	0.2-0.4%	5분	◦ 분변, 우유 등이 있는곳에 사용금지 ◦ 반드시 사용전에 청소 ◦ 정제이므로 사용 직전에 물에 희석 사용
알데히드	포름알데 히드가스	전기기구, 볏 짚, 건초	가스	15-24시간	◦ 물을 피해야 하는 자동차내부, 전기기구 등의 소독에 사용하며, 공간을 완전밀폐후 하룻밤 정치 ◦ 소독후 완전 환기 철저 및 가스흡입 금지 ◦ 유독성의 가스 외부 방출금지 주의 ◦ 물, 차아염소산, 염소등이 있을 경우 사용금지
	글루타 알데히드	축사내외부, 차량, 소독조	2%	10-30분	◦ 사용시 장갑, 의복등과 같은 보호용구 착용 ◦ 적당한 환기조건하에서 사용 ◦ 직사광선을 피해 건조한 실온 보관
	포르말린	사료, 의복	8%	10-30분	◦ 자극성 가스를 배출 : 사용자 주의 (글루타알데히드에 준함)

* 호주(Ausvet plan, 1996), 영국(1999년 가축질병소독제 관련 법규), 미국(APHIS FMD eradication manual)

국립수의과학검역원

질병방역부  방역과 제공