농업시설물 화재예방 관리기술

화재발생 현황

❍ 최근 3년(‘13~’15) 평균 191건 화재 발생, 건당 17백만원 피해

구분		발생(건)	재산피해(백만원)
			전체	건당
2013	농업용온실	149	964	6
	버섯재배사	32	789	25
2014	농업용온실	164	820	5
	버섯재배사	37	2,389	65
2015	농업용온실	157	1,483	9
	버섯재배사	34	3,256	96
2016(잠정)	농업용온실	190	1,851	10
	버섯재배사	38	698	18

* 출처: 국민안전처(국가화재정보시스템)

❍ 온실 내 전기시설 증가에 따른 전기사용량 급증, 난방용시설 등 시설물 관리 부주의로 인한 화재사고 발생 다수

화재예방 요령

❍ 온풍난방기 연통과 비닐 접합 부분 열 차단 피복재 사용

❍ 각종 전선은 용량에 맞는 규격 전선 사용, 노후전선 교체

❍ 정격용량의 퓨즈 또는 배선용 차단기 사용

❍ 유류난방기 배관 누유 점검, 난방기 주위 인화성물질 이적

❍ 전기 트레킹 방지를 위한 배전반 내부 먼지 ‘에어건’ 또는 ‘배전반 전용세정액’ 사용 청소

* 전기트레킹: 배전반(차단기), 콘센트 등에 먼지 등이 쌓여 누전·발화하는 현상

❍ 화기주변 소화기 배치 및 사용요령 숙지

소화기 사용법 및 관리요령

❍ 소화기 사용법

- 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다.

- 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다.

- 바람을 등지고 서서 호스가 불을 향하게 한다.

- 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌린다.

❍ 소화기 관리 요령

- 눈에 잘 띄고 통행에 지장을 주지 않도록 설치

- 습기가 적고 건조하여 서늘한 곳에 설치

- 유사시에 대비하여 수시로 점검하여 파손, 부식 여부 확인

- 한번 사용한 소화기는 다시 사용할 수 있도록 허가업체에서 약제 재충약

- 축압식 소화기 계기판 바늘 위치(녹색 정상, 노랑‧빨간선을 표시하면 119 전화 문의)

❍ 소화기 비치요령

- 소방대상물의 각 부분으로부터 보행거리 20미터 이내에 하나씩 비치 - 바닥에 받침대 위에 올려놓거나 벽에 걸어놓아 눈에 잘 띄도록 비치
- 불이 나면 대피할 것을 고려, 출입구 가까운 곳에 비치 - 물이 닿는 곳, 섭씨 30도 이상 더운 곳 비치 금지