<정화처리시설 기계분야>

전처리설비	협잡물종합제거기	고상(분, 털 등)과 액상(뇨)을 분리하는 장비, 고액분리기를 의미함
	미세협잡물제거기
	교반기	유량조정조의 저장된 분뇨를 교반하는 장비
	펌 프
	유량조정조	유입되는 유량 및 농도가 일정하게 반응조로 유입되도록 하기 위하여 설치하는 저장조
송풍기설비		반응조(미생물을 활용하여 분뇨를 분해하는 곳)에 공기를 공급하는 설비
수처리 설비	1차침전지	고액분리 후 무기물 등을 한번 더 침전시켜 분리하는 곳으로 많은 공간을 필요로 함. 규모가 작은 개별처리 시설에서는 대부분 설치 하지 않고 있음
	반응조	대부분 미생물을 활용하여 유기물(분뇨)을 분해, 액비순환시스템의 반응조로 생각하면 됨, 이외에도 막을 통한 여과 등 다양한 공법이 있어 현장에서 선택해야하는 부분임
	2차침전지	반응조의 미생물이 혼합된 처리수를 고액분리하여 맑은 상등수로 분리하는 공간. 후단에 추가적으로 가압부상(고상물질을 부상시켜 분리), 막여과(막을 통해 고상물질 분리) 등을 설치하거나 2차 침전지를 생략하고 반응조에서 바로 가압부상 및 막여과 등을 통해 처리수를 고액분리 하는 경우도 많음
슬러지 처리	농축설비	1차, 2차 침전지에서 분리한 고상물질을 탈수가 용이 하도록 농축 및 감량화 하는 곳으로 개별처리시설은 대부분 설치하지 않음
	탈수설비	고액분리된 고상물질의 수분을 제외하는 설비, 일반적으로 탈수하기 위해서는 응집제 약품을 사용하며 약품을 사용한 탈수슬러지는 일반적으로 폐기물로 처리해야 함
용수설비
소독설비
탈취설비		악취저감시설로 냄새가 가장 많이 나는 곳인 반입동, 고액분리기 및 탈수설비가 설치된 곳 등은 밀폐 후 포집 처리 필요
종합시운전
기 타