- 겨울철 주택화재로 인한 인명피해 저감을 위한 -

화목보일러 화재예방 홍보자료

Ⅰ. 추진배경

□ (언론보도) 화목보일러 사용 ‘화재위험’... 각별히 주의해야

○ 화목보일러는 장작을 사용해 불티가 잘 날리고, 연통의 재가 많이 눌어붙어 화재위험성이 크지만 정부차원의 안전기준 부재

※ (’13. 12. 19) KBS1 7시 저녁뉴스,   /  (’13. 12. 20) KBS1 7시 아침뉴스

□ (화재현황) 최근 3년간 전국적으로 화목보일러 화재발생 건수가 ‘10년 167건에서 ’12년 207건, ‘13년 208건으로 꾸준히 증가

⇨ 경북의 경우도 ‘11년 24건, ’12년 24건, ‘13년 28건으로 증가 추세

⇨ 문경시․예천군 관내 화목 보일러 화재 발생 사례

‘12년 03월, 문경시 00면 소재 팬션 화목보일러 화재  : 피해금액 2,174천원

‘12년 11월, 예천군 00면 소재 주택 화목보일러 화재  : 피해금액 34,396천원

‘13년 03월, 예천군 00면 소재 창고 화목보일러 화재  : 피해금액 4,638천원

‘13년 10월, 문경시 00면 소재 주택 화목보일러 화재  : 피해금액 2,014천원

○ 화재 원인별로 보일러 과열(29%), 근접 가연물 방치(24%), 불씨 비화(15%) 순으로 나타남

최근 3년간 화재발생현황	화재원인별 현황

Ⅱ. 주요 화재원인

1. 보일러 과열

◈ 화재원인

◦온도조절 안전장치가 없는 보일러에 한꺼번에 너무 많은      연료 투입시 과열에 의한 복사열에 의해 주변 가연물에 착화

◈화재예방 방안

◦(생산) 온도조절 안전장치가 설치되도록 보일러 설치기준 마련

◦(설치) 보일러 주변에 가연성 물질 2미터 이상 이격 설치

◦(사용) 연소실 용량을 고려하여 적당량의 연료 투입토록 지도

2. 가연물 근접･비화

◈ 화재원인

◦연료 투입구 또는 연통에서 불티가 비산되어 주변의 땔나무, 지   붕 등의 가연물에 착화

주변 가연물 적치		타고 남은 재 방치

◦타고 남은 재가 방치된 상태에서 바람이 불 경우 불티가 날려   주변 가연물에 착화

◈ 화재예방 방안

◦(생산) 연료투입구의 틈새가 생기지 않도록 보일러 설치기준 마련

◦(설치)

- 화목연료는 별도의 실 또는 연료투입구에서 2m이상 이격된 장소에 저장

- 연통은 보일러보다 2m이상 높게 연장하여 설치

- 연료투입구 주변에는 분말소화기 비치

◦(사용)

- 연소실에 연료를 투입한 경우에는 주변에서 항상 감시

- 보일러 주변에 가연물 적치 및 타고 남은 재 방치 엄금

3. 연통과열

◈ 발화원인

연소 중에 발생된 재와 진액(타르)이       연통내부에 증식하여 생성된 퇴적물이      숯처럼 작용하여 연통의 온도를 300℃      이상과열시켜 주변 가연물에 착화

◈ 화재예방 방안

◦설치

- 연통이 벽면 등을 관통하는 자리에는 불연재료로 단열처리

- 연통 연결부위에 청소구 설치

◦(사용) 연통 안에 재 또는 찌꺼기가 쌓이지 않도록 주기적으로 청소 실시

4. 기타원인

◈ 발화원인

◦ 보일러의 각종 장치 전기배선 합선 또는 기계적 고장 등에     의한 요인으로 착화

◈ 화재예방 방안

◦(설치) 전기배선이 바닥이나 외부에 노출되지 않도록 고정 설치

◦(사용) 보일러 작동 이상 시 무리한 사용 금지 및 정기적인 점검 실시

붙임 : 1. 화목보일러 설치 및 사용시 화재안전기준안내 1부.

2. 화목보일러 종류 및 구조 1부.

3. 화목보일러 화재 사례 1부.

참고 1	화목보일러 설치 및 사용시 화재안전기준 안내

화목보일러를 설치하고 사용하려면 소방기본법 제15조에 따라 아래의 안내 기준을 준수하여야 하며 이를 위반하면 200만원의 과태로에 처해 질 수 있습니다.

※ 적용시기 : 화목보일러 설치기준관련 소방기본법 개정 후부터 적용

▣ 설치방법

1. 넘어지지 않도록 바닥에 고정하여 설치하여야 하며, 실내에 설치하는 경우      에는 콘크리트 바닥 또는 금속외의 불연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 할 것

2. 연통은 불연재료로 견고하게 고정하고 화기가 새어나오는 구멍이 없도록 할 것

3. 연통은 보일러 몸통보다 2m이상 높게 연장하여 설치하고 천장과 0.6m이상      떨어지도록 설치 할 것

4. 연통의 끝은 건물 밖으로 0.6m이상 벗어나도록 할 것

5. 연통이 관통하는 벽면･지붕 등이 가연물일 경우는 금속외의 불연재료로      0.1m이상 피복 할 것

6. 연통의 연결부에는 청소구를 설치할 것

7. 보일러 설치장소를 지나는 전기배선은 매설하거나 배선관을 사용하여       피복할 것

▣ 관리방법

1. 연료용 화목 또는 기타 가연물질은 보일러 또는 연통과 2m이상 떨어진      장소에 보관할 것

2. 연소중에는 투입구를 닫을 것

3. 연소실･연통안에 타르, 기타 찌꺼기가 쌓이지 않도록 청소하고 타고 남은      재를 가연물 주변에 방치하지 않을 것

4. 보일러실 인근에 소화기를 비치하거나 자동확산소화기를 설치할 것

참고 2	화목보일러의 종류 및 구조

□ (종류)

일반형 (파이프의 물을 가열, 가장 많이 사용)	축열식 (대량의 물을 온수 상태로 유지 사용)	다목적 (난방,온수 겸용 사용, 온도조절 가능)	하이브리드 (나무연료 모두 사용시 자동으로 유류 사용)

※ 야영장의 경우 텐트 안에 펠렛(톱밥 등 목재 부산물과 화학약품을 혼합한 연료) 난로 설치

□ (설치 구조)

(내부 구조)	(외부 설치구조)

※ 설치가 간편하고 사용자가 직접 연료를 투입하는 방식으로 일반보일러에 비해 화재에 취약

참고 3	화목보일러 화재사례

□ 화재사례 1

○ 화목보일러 나무 투입구를 개방된 상태로 방치하여 발화

1-1. 주택 외벽에 설치된 화목보일러에서 주택상부로 연소 확대된 상태

1-2. 보일러 투입구 앞에 놓아 둔 나무땔감 등 가연물이 연소하여 소훼된 상태

□ 화재사례 2

○ 화목보일러 통풍구를 통하여 불꽃(불티)가 외부로 유출되어 발화

2-1 보일러 하부와 통풍구 앞에 놓아둔 나무 및 종이 등 가연물

2-2 보일러 하부에서 연소하여 보일러 상부로 연소 확대된 상태

□ 화재사례 3

○ pvc 재질의 연통이 녹아 내리면서 지붕을 태워 발화

사진 3-1. PVC재질 연통이 녹아내린 잔해물과 보일러 연통이 외부로 통하는 지붕 소훼상태

사진 3-2. 연통이 관통하는 지붕 위와 주변 연통이 소훼된 사진