예천군 곤충생태원 기능강화사업

「곤충생태원 편의시설」조성사업 기본 및 실시설계용역

과  업  지  시  서

2023. 10.

	목 차

제1장 총 칙

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업수행의 기본개요

1.4 과업수행의 기본방향

제2장 일반지침

2.1 일반사항

2.2 업무보고 및 회의

제3장 설계도서 작성요령

3.1 기본설계

3.2 실시설계

제4장 설계도서 납품목록 및 양식

4.1 기본설계 납품도서

4.2 실시설계 납품도서

4.3 양식

붙 임 : 각종 양식

제1장 총 칙

1.1 과업의 명칭

예천군 「곤충생태원 편의시설」 조성사업 기본 및 실시설계용역

1.2 과업의 목적

곤충생태원을 방문하는 관람객이 이용할 편의시설과 먹거리 부족 문제를 해결하고,

이를 통해 관람 체류시간을 증가되도록 하여 지역경제 활성화를 모색하고자 함

1.3 과업수행의 기본 개요

1.3.1 과업의 개요

1. 위    치 : 예천군 효자면 고향리 585, 587-7

2. 부지면적 : 9,940㎡(585: 6,950㎡, 587-7: 2,990㎡)

3. 건축예정 규모

(1) 연 면 적 : 3,015.09㎡ (금회증축면적 : 660.0㎡)

(2) 구    조 : RC (설계자 제안 가능)

(3) 용    도 : 제2종 근린생활시설

(4) 예정공사비 : 1,777,000,000원

(5) 추정용역비 : 119,000,000원 (부가세, 손해배상보험료 포함)

4. 용역기간

(1) 본 용역은 착수일로부터 180일(공휴일 및 국경일 포함) 로 하며, 설계 성과품 납품 전에 관련법에 의한 심의 등 일체의 관련 행정절차를 사전에 이행하여야 하고, 공사 발주 등에 필요한 서류 및 설계도서 수정비용 등은 발주기관의 요구에 의거 용역업자가 부담한다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종협의업무 및 관련 자료의 제출과 설계도서 미비·하자 (설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등) 등에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 무상으로 추가과업을 수행하여야 한다.

(2) 각종 행정절차이행(심의, 협의 등)에 상당 기간 소요되는 경우는 발주기관과 협의하여 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

(3) 다만, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제14장 용역계약 일반조건 제8절 계약의 지체와 계약의 해제·해지 제2항(계약기간의 연장) “가”항의 경우에는 발주기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

(4) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

1.3.2 과업의 범위

1. 설계 범위

제안공모에서 당선된 설계안을 기준하여 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보정보통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리 분야 등 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서 작성용역(용역성과물은 제반 인·허가 및 심의를 득한 성과물)

2. 용역범위

(1) 기본설계도서 작성

(2) 실시설계도서 작성

(3) 공정표 작성(산출근거 작성)

(4) 건축협의 등 인ㆍ허가, 각종 인증 처리(필요시 건축 등 각종 인·허가를 득하기 위한 제반협의, 승인, 심의, 인증, 실시계획의 인가, 공원조성계획변경 관련업무 협조 등 포함)

1) 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물 예비인증

2) 에너지절약계획 및 신재생에너지설치 신고

3) BF 예비인증(해당시)

4) 건축 인·허가 업무 및 유관기관 일상감사, 계약심사 업무 등

(5) 기술(설계)용역을 수행하는데 발주기관의 지시 및 지적사항에 대한 이행 및 보고서 작성

(6) 기타 발주기관의 예천군 곤충생태원 편의시설 관련 요구사항

3. 추가대가 업무

건축사법, 건축서비스산업진흥법, 엔지니어링기술진흥법에 의한 기본업무 이외에 아래와 같은 업무가 필요한 경우에는 설계자의 업무에 포함된다.

(1) 건축계획과 관련된 유사시설 자료조사(풍동시험 및 내진성능, 시뮬레이션 등)

(2) 각종 인·허가 및 심의(건축협의 등)

(3) 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙에 의한 건축물대장 작성

(4) 각종 보고서 작성 및 인쇄 등

1.3.3 제출서류

설계자는 용역착수(계약일로부터 7일 이내) 시에 다음 서류를 2부(착수계 1부 원본, 1부 사본) 제출한다.

1. 착수계 1부

2. 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부) 1부

3. 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 1부

4. 과업수행계획서 1부

5. 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6. 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 정보통신, 전기, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7. 설계용역 예정공정표 1부

8. 각 분야별 용역비 산출내역서 1부

9. 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수후 30일이내 제출)현황 1부

10. 보안각서 각 1부

11. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

1.4 과업수행의 기본방향

1.4.1 설계의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의계획및이용에관한법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방 관련법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법, 환경영향평가법, 도시교통정비촉진법, 자연재해대책법 등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 관계기관과의 건축 인·허가가 완료된 것이어야 한다.

1.4.2 납 품

납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

1.4.3 설계의 책임 및 손해배상

1. 설계도서는 설계자 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제 20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2. 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 다음의 경우 손해배상을 해야 한다.

(1) 누락, 오류, 과다 계상 등 설계내역서가 부적절한 경우

(2) 업무수행과 관련하여 설계자 및 하도급업자의 사전조사 및 자료분석 미비 등으로 인하여 기술상 중대한 결함으로 경제적 손실 및 공사진행에 지장을 초래했을 경우

3. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

4. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

5. 설계부실, 과오설계 등에 의해 건설기술진흥법 시행령 제87조 관련 별표8에 해당하는 경우 부실벌점 부여 등 관련법에 의거 처분될 수 있음.

1.4.4 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

본 과업지시서에 명기되어 있지 않더라도 필히 과업 수행을 위한 법규 검토 후 설계에 반영하여야

한다.

1.4.5 관계기술자 협력

1. 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문 기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2. 참여기술자의 자격기준은 다음과 같다.

분 야	자 격
건축총괄	·건축사
구 조	·건축구조기술사
토 목	·토질 및 기초분야 엔지니어링 활동주체로 신고를 필한 업체의 토질 및 기초기술사
조 경	·조경분야 엔지니어링 활동주체로 신고를 필한자
기 계	·건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사
전 기	·전력기술관리법 및 시행령 관계규정에 해당하는자
통 신	·정보정보통신공사업법 및 시행령 관계규정에 해당하는자
소 방	·소방시설공사업법 및 시행령 관계규정에 해당하는자

1.4.6 설계의 기본방향 및 개요

1. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

(1) 본 사업부지의 특성을 고려하여 안전성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야한다.

(2) 대지가 안전성 있도록 하여야 하며 주변 시설물이 훼손되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

2. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

(1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영하여야 한다.

(2) 부식(腐蝕)우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

(3) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

(4) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 한다.

3. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

(1) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)에 맞추어 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

(2) 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계를 하여야 한다.

(3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무, 학습 환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여야 한다.

(4) 입주민의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계를 하여야 한다.

4. 환경 친화적 부지환경 조성

(1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 환경 조성하여야 한다.

(2) 조경포장, 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계하여야 한다.

(3) 주변 환경을 보존하고 공사 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계를 하여야 한다.

5. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

(1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

(2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

6. 안전성과 시공성이 확보된 설계

(1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

(2) 지반상태에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계가 되어야 한다.

(3) 기존 주차장 건물에 대한 구조검토서를 필히 참조하여 구조의 안전성을 확보하도록

설계하여야 한다.

1.4.7 주요자재 사용계획

1. 기능에 적합한 환경친화적인 자재, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2. 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며, KS품을 사용하지 않을 경우 발주기관과 협의하여 선정한다.

3. 소방관계법에 적합한 자재를 사용하여야 한다.

4. 목재는 국내산을 사용하여 한다.

제2장 일반지침

2.1 일반사항

2.1.1 협의사항

1. 설계도서의 작성방법은 발주기관이 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주기관과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행한다.

3. 발주기관이 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2.1.2 기 타

1. 건축, 토목(연약지반), 조경, 기계, 소방, 폐기물, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

2. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

(1) 저탄소 녹색성장 추진을 위해 고단열 건축자재 사용, CO2 저감 방안 등을 고려해야한다.

(2) 사용자재․장비 등 녹색성장 방안을 적극적으로 반영한다.

3. 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결, 지반상황, 우․오수관 위치, 급수 인입점, 전기인입점 등 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4. 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

5. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영하여야 한다.

6. 설계도서에 특정제품 및 특정회사에 관한사항이 명기되지 않아야 한다.

7. 제3자 단가계약, 다수공급자 계약, 우수조달물품, 특허ㆍ신기술 등에 의한 특정업체의 자재, 물품 선정이 불가피한 경우에 대하여는 세부 검토내용 등 근거자료를 제출하여야 한다.

(1) 특징, 장단점, 가격, 적용사례, 하자발생사례 등 자재(물품) 선정근거 제시(비교표)

(2) 제3자 단가계약, 우수조달물품 등 수의계약이 가능한 관급자재를 사용하고자 할 경우에는 지역의 “관급자재 구매관련 수의계약 부조리 방지방안”을 준수하도록 적극 협조해야 한다.

8. 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 직접구매 대상품목에 대하여 검토 반영 하여야 한다.

9. 설계자는 상기 규정에 따라 계획 할 자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 작성·제출하여야 한다.

10. 시인성과 접근성을 향상시킬 수 있는 안내사인을 디자인하여야 한다.

11. 기타 수요기관 요구사항 반영하여야 한다.

2.2 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

2.2.1 업무보고

1. 주간공정보고

매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출)하여 제출하여야 한다.

2. 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3. 수시보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제출하여야 한다.

2.2.2 업무회의

1. 일반사항

(1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

(2) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

(3) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2. 업무 착수회의

(1) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 10일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

(2) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3. 기본설계 보고회(필요시)

(1) 발주기관에서 필요하다고 인정되어 기본설계 보고회를 개최할 경우, 지정된 일자에 기본설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

(2) 설계자는 보고회 발표일 4일 전까지 발표자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4. 실시설계 보고회

(1) 발주기관에서 필요하다고 인정되어 실시설계보고회를 개최할 경우, 지정된 일자에 실시설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

(2) 설계자는 보고회 발표일 4일 전까지 발표 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

5. 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성·배부하여야 한다.

6. 사업수행조건

(1) 본 과업에 필요한 검사를 받아야 할 경우, 이에 대한 업무는 설계자가 수행하여야 한다.

(2) 설계자는 용역기간 동안 관련기관 또는 자문단의 회의 개최 시 참석하여 진행상황과 설계내역 설명 및 의견수렴, 의견을 청취한다.

(3) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 사유가 발생하는 경우, 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경·중지할 수 있다.

2.2.3 보안성 검토

1. 설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

(1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

(2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

(3) 설계자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계자가 진다.

2.2.4 기타사항

1. 설계 진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시, 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체없이 이를 이행하여야 한다.

2. 설계자는 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

3. 용역비 정산

(1) 본 과업 수행 중 발주기관의 사업계획변경 등에 따라 과업내용의 변경 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리 하거나 과업의 범위를 조정 변경할 수 있다.

(2) 설계자의 귀책사유로 감사 지적에 따른 변상요구가 있을 경우 설계자는 발주기관이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 한다.

(3) 설계자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

(4) 설계자는 설계내용이 건축법, 건설기술진흥법, 주차장법, 소방관련법, 장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에관한법률,신에너지및재생에너지개발이용보급촉진법 등 기타 관련법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

2.2.5 설계일반지침

1. 시설의 도입과 배치를 효율적으로 이용할 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

2. 주변의 수목을 훼손하지 않는 범위에서 조망 공간을 마련하여야 한다.

3. 기존의 양호한 경관적 요소나 시설과 연계되는 계획으로 공간별 연속성 유지하여야 한다.

4. 사회적 약자에 대한 배려를 위해 무장애 설계 개념을 적용한다.

5. 본 지침서에서 규정하고 있는 사항 이외에 관련법규, 지자체 조례, 각종심의  기준 등을 준수·반영         하며, 건축심의 지적사항 등 상위계획 변경 시 그 변경내용을 반영하여야 한다.

2.2.6 분야별 설계일반지침

2.2.6.1 건 축

1. 일반사항

(1) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

(2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

(3) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

(4) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형의 설계를 하여야 한다.

(5) 창호는 환기 및 채광이 최적화 되도록 설계에 반영하여야 한다.

(6) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

(7) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되는 구조로 설계하여야 한다.

(8) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각 되도록 설계하며, 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

(9) 2020년 4월 개정된 「실내공기질관리법」에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준이 강화되었으므로 해당 시설도 구체적인 실내 환경 조건을 검토하여야 한다.

(10) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보하여야 한다.

2. 구조계획

(1) 기능이 적절한 구조로 하여야 한다.

(2) 안전한 구조(내진, 내풍 설계 규정에 적합한 구조)로 하여야 한다.

(3) 경제적인 구조로 하여야 한다.

(4) 기존 주차장 건물에 대한 구조검토서를 필히 참조하며 설계에 반영하여야 한다.

3. 주요자재 사용계획

(1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

(2) 국내자재 중 K.S품 사용이 원칙이며, KS품을 사용하지 않을 경우 발주기관과 협의하여 선정한다.

(3) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

(4) 가급적 지역에서 생산되는 자재를 반영한다.

4. 계획 및 고려사항

(1) 시설물의 안전, 편의, 쾌적한 기능을 고려한 계획.

(2) 시설물의 이용, 운영, 관리에 편리하게 계획한다.

(3) 경제성, 내구성 및 유지보수에 편리하도록 계획한다.

(4) 효율적인 지형이용과 사무실 및 교육장과 연계성 있는 공간 확보 하여야 함.

(5) 건축물의 각종 사용재료는 지역적 여건을 감안하고 기후조건에 적합한 것으로 설계하여야 한다.

5. 설계시 고려해야 할 조건

(1) 배치계획

① 신축건물은 주변경관과 조화를 이룰 수 있는 건물로 신축

② 기존도로에서 진ㆍ출입이 용이할 수 있도록 연계성을 고려한 배치계획

(2) 평면계획

① 사업목적에 부합되는 평면연출

② 가급적 건물의 남측은 개구부를 충분히 확보하여 자연채광을 통한 공간의 쾌적성을 높인다.

③ 재해 등의 사고 발생시 피난이 원활하고 신속하도록 적정 위치의 계단 선정

④ 전체와 부분간 유기적인 연결 및 강조

⑤ 동선과 관리체계에 있어 명확히 분리되도록 계획하여야 한다.

(3) 동선계획

① 주차장 진입로와 주변 도로의 소통 및 보행자 안전등을 고려 차량 진입 및 주차 효율이 양호한 진·출입 방법으로 검토

② 장애인 이동 동선 최우선 고려

③ 보행자와 차량과의 분리 동선 확보

④ 경사지에 지어진 건축물이므로 2개의 다른 레벨에서의 접근성 고려

⑤ 물품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스 동선 별도 확보

(4) 에너지절약

① 계획시에 부지의 환경조건, 건물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실방지, 자연채광, 자연환기 등 쾌적한 실내 환경을 조성할 수 있는 디자인 개념을 충분히 활용하여 건축계획에 반영한다.

(5) 설계시 유의사항

① 건축관계법 및 건설관계법규 기준

② 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련법규 검토

③ 건축법 및 관계 법규상의 구조계산에 의한 구조물을 설계하여야 한다.

④ 장애인 등이 본 시설을 이용함에 있어 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률을 준수하여 설계한다.

⑤ 건축물의 에너지절약설계기준을 준수하여 설계하여야 한다.

⑥「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」제12조 제2항 동법 시행령 제15조제1항 및 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」제9조에 따라 신재생 에너지설비를 사용할 수   있도록 설계하여야 한다.

단, 건축협의(발주처 및 인·허가 기관)에 따른 건축물 구조 및 용도 결정에 따라 설계여부가 변경 될 수 있음.

- 신·재생에너지 공급의무 비율이 증가됨에 따라 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 디자인이 진행되는 경우가 많으므로 설계공모 시 신·재생에너지 시스템 계획이 현실성 있게 계획한다.

※ 신재생에너지 설계 기준을 충족하기 위해 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

2.2.6.2 토 목

1. 일반사항

(1) 현장의 지형조건을 검토하여 지형조건과 구조물과의 조화, 경제성을 합리적으로 계획한다

(2) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

(3) 지하매설물 조사 : 지하매설물의 이설방안을 조사하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

1) 공공시설물

2) 전기 및 정보통신시설물

3) 상․하수도 시설물 및 기존 구조물

4) 기타 시설물

(4) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 계획설계에 반영하고 중간설계 및 실시설계에 조사내용에 의한 설계를 하여야 한다.

2. 토공사

(1) 토공은 가급적 절․성토량의 균형을 유지하여 경제적인 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

(2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

(3) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

(4) 인접부지 및 도로와 당해 사업부지 간의 고저 차이를 감안하여 계획하되 가능한 소량의 성토만 필요하도록 설계하여야 한다.

3. 구내 우․오수 설계

(1) 증축 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 현장 확인을 적합한 처리 방안을 통해 수립하여 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

(3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 오수관거의 경우 최소관경이 200mm 이상이 되도록 하며, 우수관거 및 합류관거의 경우 250mm이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

(5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

4. 도로 및 포장 설계

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 단지도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자 및 장애인의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

(3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

5. 상수도

상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

6. 기  타

(1) 부지 경계는 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

(2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조 계산서를 첨부하여야 한다.

(3) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

(4) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

(5) 필요시 토량이동계획도를 작성한다.

(6) 발주처의 지시가 있을 때에는 지질조사를 실시해야 한다.

2.2.6.3 조 경

1. 건축법상에 의한 조경기준에 적합하게 식재하여야 하며 다중이용에 적합한 품격 높은 조경시설  환경 구축과 주민의 쾌적한 정주공간이 될 수 있도록 계획한다.

2. 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본구상 개념도에 의하여 계획하여야 하며 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

3. 이용주민의 정서적인 안정감과 공동체 활성화를 고려하여 외부 휴게공간을 마련하고, 외부공간의 합리적 조경공간 조성을 통해 내․외부공간의 이용활성화와 편의를 도모한다.

4. 조경설계 전반은 조경설계표준시방서 및 조경설계기준(국토교통부승인)을 준용한다.

2.2.6.4 기계분야

1. 일반사항

(1) 기계설비공사에 적용되는 관련법령 및 제반규정을 준수하여 설계하며 타 공종과 관련되는 사항을 면밀히 검토 후 설계에 반영한다.

(2) 각종장비 및 배관은 유지관리 및 소음 등의 용이성을 고려하여 설계하며 주요장비(배수펌프 등)에 대하여는 고장 및 비상시를 대비하여 복수화 한다.

(3) 배관 및 각종 장비류는 유체의 흐름, 압력, 운전 등으로 인한 소음, 진동, 내진 등에 대한 방지대책을 강구한다.

(4) 각종 배관계통의 막힘예상 및 밸브류 설치 위치에는 작업자가 유지관리 가능한 크기의 점검구를 설치한다.

(5) 전기실, 발전기실, 통신실 등의 바닥ㆍ천장에는 수배관이 지나가지 않도록 계획한다.

(6) 기계설비 장비 및 기기는 에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 인증제품 또는 효율관리기자재 운용규정에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 적용한다.

(7) 사용자재는 국내생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 밝히고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 발주기관의 의견에 따라 적용한다.

(8) 난방 및 급수, 오·배수배관, 소화배관 등의 재질은 사용구분에 맞게 재질 및 관련규격을 반영하여야 한다.

(9) 동파의 우려가 있는 장소에는 동파방지설비를 설치하여야 한다.

(10) 가스설비 및 상수도설비에 대하여는 관련기관과 인입가능여부 및 공급가능용량을 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

2. 급수·급탕설비

(1)「주택건설기준 등에 관한 규정」, 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 등 관련 규정에 적합한 설비계획을 수립하여야 한다.

(2) 급수시설은 해당시설에 적절한 급수방식 및 급수공급의 안정성을 확보 할 수 있도록 설계한다. (저수조 반영 시 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙에 적합하게 설계)

(3) 급수 공급압력은 가급적 일정하게 유지되도록 설계한다.

(4) 해당 시설물에 적합한 급탕공급 방법을 강구하여 설계에 반영한다.

(5) 위생기구는 수도법 제15조 및 동법시행규칙 제6조 규정에 의한 절수설비를 반영하여야 한다.

(6) 위생기구는 KS품을 사용함을 원칙으로 하며 수도법에 따른 절수기구를 설계에 반영토록 하고, 소변기는 전자감응식 세척장치를 설치하도록 설계한다.

3. 오ㆍ배수 및 통기설비

(1) 오ㆍ배수배관은 분리배관을 원칙으로 하고, 배수시 발생되는 소음 및 진동을 최대한 방지하여야 하고 통기가 원활하여야 한다.

(2) 관내 기압변동에 따라 트랩의 봉수 파괴를 방지하고 관내 원활한 흐름을 위해 신정통기관 등 적절한 통기방식을 적용한다.

(3) 실내 에어컨 응축수 배수처리를 위한 매립배관 등의 대책을 강구한다.

4. 환기설비

(1) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 등 관련 규정 준수한 환기설비계획 수립한다.

(2) 급ㆍ배기 휀의 소음 및 진동으로 인한 민원발생 방지를 위한 대책을 강구한다.

5. 자동제어 설비

- 자동제어 시스템은 기계(급수,배수,환기 등)제어, 냉난방기, 전력제어, 조명제어 등에 모두 적용하여 컴퓨터 관제방식으로 한다. 설비 설치 시 최신기종을 선정하여야 하며, 호환성 및 확장성을 확보하여야 한다.

6. 기타사항

- 시설물의 여건 및 타공종 설계반영여부 등으로 인한 변경요인 발생 시에는 지체 없이 설계에 반영하여야 한다.

2.2.6.5 전기분야

1. 일반사항

(1) 전기, 승강기 공사에 적용되는 관계법령 및 제규정을 준수하고, 관련 사업자 협의사항 및 타 공정과 관련되는 사항을 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

(2) 설계는 전기, 승강기 공사로 구분하여 설계하여야 한다.

(3) 건축물의 에너지절약 설계기준에 의거 사용자재 및 기기선정 등 에너지 절감계획을 수립하여야 한다.

(4) 전기설비에 사용되는 자재는 고효율에너지자재보급촉진에 관한 규정에 의한 고효율에너지인증기      자재와 효율관리기자재 운용규정에 의한 최저소비 효율기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다.

(5) 시공 및 유지관리의 용이성·경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

2. 일반지침

(1) 전력공급설비

- 수전용량은 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 전기실은 유지관리 및 편리성, 침수, 환기성 등을 고려하여 규모 및 배치를 검토하여야 한다.           - 예비전원설비는 건축법, 소방법 등 관련법령에 대한 검토와 경제성, 유지관리의 효율성을 고려            하여 결정한다.

(2) 동력설비

- 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법은 타당성 있게 검토 후 선정하여야 한다.

(3) 조명설비

- 에너지절감을 위해 전체 조명은 LED 조명으로 반영하고 고효율에너지 기자재 인증제품을 사용하여야 하여야 한다.

- 건축구조물 및 조경시설물과 어울리는 옥외보안등 및 경관조명을 적절한 위치에 설치한다.

- 건물 내·외부의 조도기준 설정 및 조도계산서, 시뮬레이션 자료 등을 작성하여야 한다.

(4) 전열설비

- 건축물 구조에 맞게 적절한 수량의 수구를 설치한다.

- 습기가 있는 장소의 수구는 별도의 분기회로로 구성한다.

- 정보통신설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

(5) 승강기설비

- 일방인, 장애인들이 함께 사용할 수 있는 편리성과 안전성 있고 카 내부에서 외부전경을 감상할 수 있는 구조로 선정하여야 한다.

- 건축 규모에 적정한 수송능력과 건축물과 조화를 이룰 수 있는 미관을 갖도록 계획한다.

2.2.6.6 정보통신분야

1. 일반사항

- 정보통신공사에 적용되는 제 규정 및 관련법규를 준수하고, 상위계획 고시·지침을 반영하며, 평가보고 등 관련사항을 사전조사, 관련사업자와 협의 후 검토하여 반영하여야 하며, 타 공종과 관련되는 사항을 면밀히 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

2. 구내통신설비

(1) 구내통신선로의 품질향상 및 유지관리에 적합한 동선을 강구하여 설계한다.

(2) 인입배관은 현장조사를 통하여 위치를 선정하여야 하며, 장래의 증설을 대비하여 예비배관을 확보하여야 한다.

3. TV공시청설비

(1) TV공시청설비의 안테나는 지상파방송을 수신할 수 있어야 한다.

(2) 당해 건물로 인하여 인근주택의 TV난시청이 예상되는 경우, 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.

4. CCTV설비

(1) CCTV시스템은 옥내 및 옥외에는 400만화소 이상으로 설계하여야 한다.

(2) 디지털 녹화장치는 통신실에 설치하며, 60일 이상 영상저장이 가능하여야 한다.

(3) CCTV의 주요 설치위치는 발주기관과 협의하여 설계하여야 한다.

5. 주차관제설비

(1) 주차장 출입구에는 주차관제설비(LPR방식)를 설계하여야 한다.

(2) 장애인 주차구역 단속시스템을 적용하여 운전자의 편의를 제공하여야 한다.

6. 기타 정보통신설비

(1) 각 실에는 추후에 출입관리설비를 설치할 수 있는 공배관 등을 설계하여야 한다.

(2) 건축계획에 따른 회의실 등에는 최상의 회의설비 및 A/V 설비를 설계하여야 한다.

2.2.6.7 소방분야

1. 소방 일반사항

(1) 소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비 검토

(2) 건축물의 안정성 확보 및 건물내부의 인명에 대한 안전에 중점을 두고 설계한다.

(3) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감재료의 불연화 및 방화구획 등을 검토하여야 한다.

(4) 화재감지 경보시설의 철저로 화재의 조기발견, 자동제어 등에 차질이 없도록 한다.

(5) 피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한 감시 기능의 확립과 비상시에 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난유도의 조직화 등 관리면에서 효율화를 기하여야 한다.

2. 소방설비

(1) 소방기계 설비는 소화설비, 옥·내외 소화전 설비, 물분무 소화설비, 스프링클러 설비, 제(배)연설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비, 피난설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 화재안전기준에 의거하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 소방전기 설비는 비상전원 및 배선, 자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송 설비, 유도등, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 화재안전기준에 의거하여 설계에 반영하여야 한다.

3. 기타사항

(1) 건축계획 및 기능에 적합한 소방설비 설치 필요성을 검토하고 설계에 반영하여야 한다.

2.2.7 설계도서 표기

1. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약 일반조건 제5조에 의한다.

2. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

3. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

(1) 건축도면 : A

(2) 건축 구조도면 : S

(3) 토목도면 : C

(4) 조경도면 : L

(5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

(6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

(7) 정보통신도면 : ET

4. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

(1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

(2) 각종 부착시설물의 표시

(3) 건축, 기계설비, 전기, 정보통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

(4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

(5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

2.2.8 도면작성

1. 모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 윈칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

2. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

3. 토목, 건축, 정보통신설비 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

4. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

5. 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

6. 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB로 제출한다.

제3장 설계도서 작성요령

3.1 기본설계

3.1.1 정 의

“기본 설계”라 함은 설계공모안 당선작을 기준으로 설계내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

3.1.2 일반사항

1. 당선작을 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2. 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3. 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4. 기계 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5. Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 기계·전기·소방분야와 혐의하여야 한다.

3.1.3 현장조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 하며 그 결과는 기본 설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

1. 문헌 및 서류조사

(1) 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

(2) 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

2. 현장조사

(1) 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 주변 수목, 대지 내 경작물, 대지내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

(2) 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

(3) 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

(4) 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 정보통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

(5) 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

3. 지장물 조사

(1) 계획부지 내 각종 지하매설물 및 기존 건축물을 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

(2) 철거대상 건축물과 지장물 중 이설이 필요한 시설에 대하여 해당기관과 협의하여 적정한 공사비(이설비)를 산출하여 사업비에 반영한다.

(3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

3.1.4 측량조사방법

1. 측량조사는 기본 설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는 데 있다.

2. 본 지침서에 의거 조사하며 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타관련규정에 따라 시행한다.

3. 본 지침서에 명기되지 않았으나 설계자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

4. 측량작업에 필요한 관계기관의 제 수속과 비용은 설계자의 부담으로 처리한다.

5. 측량은 현황측량과 경계측량을 병행하여 실시한다

6. 측량성과품은 설계에 참조하도록 하고 실시설계완료시 함께 제출한다.

7. 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 설계자가 책임지며, 설계자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

8. 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3.1.5 설계서 구성

설계서의 구성은 “건축물의 설계도서 작성기준”에 따라 작성한다.

3.2 실시설계

3.2.1 정 의

“실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는   단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

3.2.2 일반사항

1. 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2. 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3. 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4. 기계설비 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 참고하여 설계기준 등을 첨부한다.

5. 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의).

3.2.3 설계서 구성

설계서의 구성은 “건축물의 설계도서 작성기준”에 따라 작성한다.

제4장 설계도서 납품목록 및 양식

4.1 기본설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	정보통신	소방
1	기본설계보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	지반조사보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	측량보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
6	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	개략시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합

주) 1. 발주기관과 설계자의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. ○표는 공종에 해당됨을 의미한다.

3. 기본설계보고서에 포함사항(사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 도로현황분석, 실시설계 방향 등)

4.2 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	정보통신	소방
1	완료보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A2	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	평철
4	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	평철
5	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
6	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
11	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
15	조감도	A1	2	부	◯
16	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
17	각종 인증서 등		2
18	USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
19	풍동시험보고서		1	식	◯

주) 1. 공종별 실시설계서 제출 목록

- 조감도는 제출시 별도로 A4 규격 5매와 원본File(USB), 위 제출목록  전부가 담긴 USB, 기타 발주기관이 요구하는 성과품

2. 완료보고서

- 완료보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등), 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

3. 공정표

- 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

4.3 양 식 : 붙임문서(1~4) 참조  끝.

붙임1	보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 2023.   .   .

3. 착수  일자 : 2023.   .   .

4. 완수예정일 : 2023.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

2. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : (참여공종 표기)

성        명 :                   (인)

예천군수 귀하

붙임2	책임기술자선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023년    월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

예천군수 귀하

붙임3	하도급 승인요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2023년    월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

예천군수 귀하

붙임4	월간공정보고

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년  월  일 ～ 2023년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ∼ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

예천군수 귀하