■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2024.2.14. ~ 2024.2.15.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 김종호, 이숙희
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명면 산합리
	지번 1460		관련지번
	대지면적 1,277.6㎡		용도지역(지구, 구역) 근린상업지역, 시가지경관지구, 지구단위 계획 구역
건축물현황	건축면적 859.15㎡		건폐율 67.25%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 5층
	주용도 업무시설(사무소) 및 근린생활 시설		구조 철근콘크리트 및 철골조			건축물 동수 1 동
	최고높이 21.90m		용적률 277.31%			연면적 합계 4,646.92㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	· 3층 바닥에서 전이되므로 전이되는 부재에 대하여 특별 지진하중을 적용할 것. · 안전성 및 경제성을 고려한 구조단면(보, 기둥, 벽체)을 적용할 것
	(경관)분야	·북측면 강조색2(벽돌 치장쌓기)는 주조색 대비 강한 톤의 무채색으로 그 적용범위가 다소 넓어 강조색이 아닌 주조색의 역할을 하고 있음. ·이처럼 북측면에 강조색2를 넓게 시공함으로써 남측면(주조색)과 시각적 대비가 강하게 나타남. 특히, 야간이나 겨울, 태양에 의한 음영이 강하게 나타나면 남북측 대비가 더욱 강조될 수 있고, 북측면의 이미지가 너무 강 하거나 무겁고 칙칙한 인상을 줄 우려가 있음. ·북측면의 강조색의 범위를 조정하거나 주조색과의 배색 등 컬러 계획이 제고되길 희망함.
	(설계•계획)분야	·지하 주차장에 회차구간을 신설하고 주차대수를 산정해야 함. ·지하주차장의 램프구간과 보행자 구간이 바로 접하고 있음. 경사각으로 올라온 차량이 보행자의 통행여부를 파악할 수 없는 경우가 발생할 수 있으 므로, 보행자와 접하는 구간에는 완충구간을 설치할 것. ·자전거 보관소가 지하에 있을 경우, 지하까지 자전거를 이동시키는 경우 자동차 이동경로(램프)와 충돌이 발생함. 자전거 보관소는 지상에 위치시킴 이 바람직함. 나아가 자전거의 크기와 대수를 상정하여 위치와 크기를 확보 할 것 ·조경면적의 경우 법적 조경면적을 어떻게 맞추었는지를 상세 개요로 할 필요가 있음. 지상과 옥상으로 나누어 개요를 기술
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]