■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2024.4.08. ~ 2024.4.09.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 경상북도
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명읍 금능리
	지번 734-1		관련지번
	대지면적 6,122.9㎡		용도지역(지구, 구역) 준주거지역, 시가지경관지구, 지구단위 계획 구역, 상대보호구역
건축물현황	건축면적 2,552.16㎡		건폐율 41.68%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 3층
	주용도 문화 및 집회시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 19.06m		용적률 97.73%			연면적 합계 6,575.07㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	· 지하실 깊이가 5m를 초과하므로 지하구조물 내진설계 반영 · 지반조사를 실시하여 지반의 성질을 파악하고, 전판파시험을 실시하여 내진설계시 반영
	(경관)분야	·입면의 전체 형상이 육면체의 인상이 강하고, 입면의 세부 구획 역시 동일 유닛의 반복으로 단조로운 인상. 반원의 중정을 통해 변화를 꾀하고 있지만 기하학적 이미지에서 크게 벗어나지 못하고 있어 전체적으로 예술단의 이미지와 거리가 있는 것으로 판단
	(시공)분야	·로이 복층 유리의 자재확보시 품질 관리 철저로 결로 등의 사후 AS 품질 확보에 주의 요망
	(설계•계획)분야	·곡면 유리 공간의 경우 내부의 재실자가 현휘와 울렁거림을 느낄 수 있음. 이에 대한 안정감과 쾌적성 검토 ·음악 정원 등은 우기나 눈 등의 고려 지붕을 검토 ·지상2층 218 샤워실 좀더 외부 차단으로 계획 요망 ·주차장의 위치에서 많은 이동이 일어나는 것을 고려한다면 홀의 위치와 사무실 등이 주차장쪽으로 이동할 필요가 있음. ·1층 의상,소품실 위에 2층에 화장실이 설치됨. 1층에 DS가 설치되어야 할 것임. ·물을 사용하는 공간이 층별로 위치가 너무 많이 변동되고 있거나 추가되고 있음. 향후 유지관리 및 누수에 많은 문제점이 발생할 수 있으니, 한 곳으로 집중될 수 있는 계획이 필요함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]