■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2025.4.14. ~ 2025.4.15.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군청(농촌활력과)
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 용문면 상금곡리
	지번 604-1		관련지번
	대지면적 1,077.0㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 563㎡		건폐율 52.27%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 1층
	주용도 제1종근린생활시설		구조 미정			건축물 동수 1 동
	최고높이 미정 m		용적률 52.27%			연면적 합계 563.00㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(경관)분야	· 주민 소통과 공동체 활동이 이루어질 수 있는 설계의 기본방향이 달성되기 위해서 활동계획, 운영계획에 때한 철저한 검토가 필요함 · 지역 특성을 반영한 경쟁력 있는 농촌발전거점 조성, 배후마을과 연결하는 지역행복생활권 구현이라는 목적을 달성하기 위해, 하드웨어는 소프트웨어의 운용 계획이 가장 효과적으로 작동될 수 있도록 하는 것이 중요함. · 장애인 및 노약자 건물 내 진입이 용이하도록 주차위치 수립. · 건축물 주변 범죄예방을 위한 공간 및 CCTV 등 계획 수립.
	(설계•계획)분야	· 추후 기존 종합복지회관과 합필을 할 것으로 예정되어 연계성을 고려하여 차량과 보행 동선계획을 수립할 것. · 주차대수는 법정주차대수 이상을 고려하되, 인근의 공영주차장 활용도 가능할 것임. · 심사방식은 투표제로 하되, 동점의 경우에 대비하는 선정방식을 제시하는 것이 필요. · 현장 설명회가 없을 경우, 해당 대지환경, 조건에 대한 자세한 데이터를 제공. · 기존 종합복지회관의 외부공간과 연계되는 조경계획을 제시하는 것이 필요. · 구급차, 소방차 등의 비상차량의 접근 혹은 순환이 가능하도록 할 것. · 전체적인 건물 외관은 기존 종합복지회관과 조화되면서 전체적으로 독특한 이미지를 형성하는 것이 필요.
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]