관심과 점검으로 해빙기 안전사고 예방하세요!

□ 행정안전부(장관 김부겸)는 최근 기온이 큰 폭으로 오르면서 땅 속 수분이 녹아 지반 등이 약해져 발생하는 해빙기 안전사고에 각별한 주의를 당부하였다.

□ 통계에 따르면 최근 10년('07년~'16년)간 해빙기에 발생한 붕괴와 낙석 등으로 인한 안전사고는 총 72건이며, 41명(사망 16명, 부상 25명)의 인명피해가 발생하였다.

○ 해빙기 안전사고는 해마다 감소 추세*에 있지만, 절개지나 건설공사장 등에서는 여전히 안전사고 발생 위험이 높다.

* ’07년 27건, ’09년 15건, ’11년 4건, ’13년 1건, ’15년~ 0건

[ 출처 : 행정안전부 재난안전통계연보 ]

최근10년(‘07∼’16)간 해빙기 안전사고 현황
	인명피해 건설공사장 35명, 85% 절개지‧낙석4명, 10% 축대‧옹벽 2명, 5%

○ 안전사고 발생건수를 살펴보면 절개지가 51%(37건)로 가장 많았고, 축대와 옹벽이 20%(14건), 건설공사장이 18%(13건)순으로 발생하였다.

○ 특히, 인명피해의 85%(35명)가 건설공사장에서 발생하고 있어 공사 현장에서는 철저한 점검과 관리로 사고를 예방해야 한다.

□ 해빙기인 2월에서 3월은 큰 일교차로 겨우내 땅 속에 스며들었던 물이 얼었다 녹기를 반복하면서 지반을 약하게 만든다.

○ 이 시기에 발생하는 해빙기 안전사고는 인명피해는 물론이고 대형 낙석이나 건물 붕괴 등의 큰 사고로 이어질 수 있어 매우 위험하다.

○ 따라서, 해빙기에는 생활 주변의 축대나 옹벽 등이 배부름 현상으로 부풀어 오르거나 없었던 균열 등이 생겼는지 잘 살펴보아야 한다.

○ 집주변의 절개지나 언덕 위에서 바위나 흙 등이 흘러내릴 위험은 없는지 확인한다.

○ 건설공사장에서는 주변의 도로나 건축물 등에 균열이 생기거나 땅이 꺼지는 등의 이상 징후가 있는지 수시로 점검한다.

○ 특히, 공사가 진행 중인 비탈 면 위쪽에는 하중을 증가시키는 차량 주차나 모래 등의 자재를 쌓아두지 않는다.

□ 행정안전부 정윤한 안전기획과장은 “해빙기에는 생활 주변의 축대‧옹벽 등의 시설물에 더욱 관심을 가지고, 이상 징후를 발견했을 때는 가까운 읍·면·동사무소나 119에 즉시 신고하여 대형재난으로 이어지는 일이 없도록 적극 협조하여 줄 것“을 당부하였다.

※ 해빙기 안전사고 신고 : ‘안전신문고’ 앱 활용

참 고	해빙기 안전사고 현황

ᦪ 최근 10년('07~'16년)간 해빙기사고 발생 현황

(단위: 건, 명)

【 출처 : 행정안전부 재난안전통계연보 】

구분	총 계			건설공사장			절개지·낙석			축대·옹벽			기 타
	건수	사망	부상	건수	사망	부상	건수	사망	부상	건수	사망	부상	건수	사망	부상
합 계	72	16	25	13	14	21	37	2	2	14	0	2	8	0	0
2007	27	8	13	5	7	10	15	1	1	3	-	2	4	-	-
2008	13	-	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	3	-	-
2009	15	7	11	7	7	11	6	-	-	1	-	-	1	-	-
2010	8	-	-	-	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-
2011	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
2012	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
2013	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ᦪ 주요 안전사고 사례

ㅇ’14.03.16 서울 북한산 인수봉 암벽 등반로 휴식처 낙석 사고(사망 1명, 부상 1명)

ㅇ’13.03.17 서울 봉천신시장 재개발공사장 흙막이벽 붕괴(H=11m, L=50m)

ㅇ’12.03.25 충북 단양군 현천리 국도 5호선 도로절개지 붕괴(H=15m, L=10m, 34㎥)

ㅇ’11.03.26 전북 완주군 소양면 해월리 국도 26호선 절개지 낙석(승용차 파손 1대)

ㅇ’09.02.15 경기 성남, 판교신도시내 터파기 공사현장 붕괴(사망 3명, 부상 8명)