■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
ㆍ [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군		심의일자	2026.06.08.(월) ~ 06.09.(화)
건축종별	[ √ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군수
대지현황	대지위치 용문면 상금곡리 598-1번지
	지번	관련지번
	대지면적 1,577.0㎡	용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 422.24㎡	건폐율 26.77%(법정 40%)			층수 지상 1층
	주용도 제2종근린생활시설 (게이트볼장)	구조 철근콘크리트조			건축물 동수 1동
	최고높이 8.0m	용적률 26.77%(법정 100%)			연면적 합계 422.24㎡
구 분	주요 심의 내용
(구조)분야	박강호(구조 – 조건부 의결) 재료강도의 사용에 있어 구조부재의 종류별로 SGT355와 SGT275의 사용을 명확히 할 것. 막구조 특성상 기둥 하단에 수평력이 많이 작용하므로 기초간 지중보의 설치 여부를 검토할 것. 원형강관 기둥부재와 베이스플레이트간 용접 상세를 추가할 것. 변상민(구조 - 원안 의결) 이현호(구조 - 원안 의결) 설계 구조물의 적용 기준 및 주요 부재 검토는 적정한 것으로 판단됨. 전주호(구조 - 조건부 의결) ○ 당 구조물의 경우 적설하중을 단기하중으로 고려하여 검토하였는데, 최악의 경우에는 적설 후 날씨가 추워져 적설 상태가 장기간 지속되는 경우도 있는데 이에 대한 대책 제시. ○ 당 구조체의 막재는 PVDF(Polyvinylidene Fluoride)로 Creep가 크기 때문에 일정 기간마다 재긴장(Re-Tensioning)이 필요하므로, 시공 및 설계 시부터 재긴장(Re-Tensioning)이 용이하 도록 조치할 것. 전찬목(구조 - 원안 의결)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ √ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
근거조문
건축위원회 심의기준	9.3 심의결과는 다음 각 목 중 하나로 정하며, 조건부 및 재검토 의결은 이행 가능한 명확한 대안이나 재검토의 사항을 명확히 하여 위원장이 과반 수 이상의 동의를 받아 정하도록 한다. 가. 원안의결 : 상정 안건에 대하여 수정 없이 원안대로 의결 나. 조건부 의결 : 상정 안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 다. 재검토 의결 : 상정 안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 라. 부결 : 상정 안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결. 단, 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 한다. 9.6 위원회 심의 주요결과는 [별지 제2호]에 따라 홈페이지에 공개하여야 하며, 동 서식에 따라 건축행정시스템에 등록하여 건축주에게 공개하여야 한다.
작성방법
1. 심의 결과는 “원안의결”, “조건부 의결”, “재검토 의결” 또는 “부결” 중 하나를 선택하여 표기 2. “주요 심의 의견” 란은 개인 식별(이름, 소속 등)에 관한 사항이 공개되지 않도록 기재(필요 시 심의위원은 표기를 甲, 乙, 丙으로 하는 등 임의로 기재 가능
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]