소규모세탁소 VOCs배출저감설비 지원 시범사업 수요조사

□ 배 경

○ 세탁시설은 총 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량의 1.9%(’17년 CAPSS)를 차지하나, 대부분 규제 규모(30㎏) 미만 소규모 세탁소로 VOCs 배출 저감에 한계

※ 세탁업 33.5천개 중 가정용세탁업 32천개(95%), 평균 연매출 40백만원(’18년 서비스업 통계)

○ 소규모 세탁소의 영세성을 감안, 대기오염물질 배출 저감에 동참할 수 있도록 VOCs배출저감 설비(일체형 세탁기) 지원 검토

□ 사업 개요

○ 내  용 : 유기용제로 드라이클리닝 세탁을 하는 소규모 세탁소에 휘발성유기화합물 배출이 적은 세탁․건조․회수 일체형세탁기 교체 지원

<기존세탁시설>		<일체형세탁기>
․드라이클리닝 세탁기 + 건조기 ․세탁 후 세탁기에서 건조기로 세탁물 이동시 유증기 배출 ․건조기에 회수장치가 없어 유증기 배출	⇒	․세탁기+건조기+유증기회수기가 일체형 ․일체형으로 건조전 세탁물 이동 없음 ․건조시 유증기가 회수되어 유증기 배출이 없고 용제 재이용 가능

○ 지원대상 : 휘발성유기화합물 배출시설 신고 규모 미만 세탁시설(30㎏ 미만) 중 세탁기 노후화로 교체 시기가 도래한 세탁소

○ 사업기간(안) :  '22년 ~‘26년(5개년)

※ ’22년 시범사업 후 사업기간, 규모 등 조정 예정

○ 사업형태 : 자치단체 자본보조(국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%)

※ ’22년 시범사업 추진형태는 시범사업 추진방안 마련 시 확정 예정

※ 참여 의향자는 세탁소 여건이 일체형 세탁기 설치조건을 충족하는지 확인 필요

참고		일체형 세탁기기 사양 및 설치 조건

	제품 사양(사례)	설치 조건(사례)
	-가격: 5천만원(추정가) -규격(L.W.H): 1,450*1600*2050 1,750*1,400*1,960 1,380*1,300*1,850 -전력사용량:12KWh 이하 -제조업체 : 7개사	-기기 및 배관 등 설치 공간 확보 -급수: 스팀보일러(30kW 이상 필요) -컴프레셔 : 1마력 이상 -전원 : 3상 380V 4선식