■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2023.4.27. ~ 2023.4.28.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군수
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 지보면 마산리
	지번 산113-7		관련지번 산113-1
	대지면적 3,000㎡		용도지역(지구, 구역) 보전관리지역(도시공원 지정예정)
건축물현황	건축면적 500㎡		건폐율 16.67%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 4층
	주용도 관광휴게시설(관망탑)		구조 철근콘크리트 및 철골조			건축물 동수 1 동
	최고높이 48m		용적률 48.33%			연면적 합계 1,450㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	· 전망대의 특성상, 길이가 긴 캔틸레버 구조를 채용하므로, 구조설계 시 내력 뿐 아니라 처짐, 진동 및 공진에 유의할 것 · 건물의 폭에 비해 높이가 높을 뿐 아니라, 다소 불균형한 디자인을 가지고 있으므로, 구조설계 시 건물의 전도 등에 대해서도 유의하여 설계할 것
	(경관)분야	· 층간단절에 의해 발생하는 전망 차폐 최소화 - 회전 전망로와 같이 층간구분 없이 360〫 조망권 지향 · 상징성 강화 - 지역의 지리, 역사, 문화적 상직을 연상케 하는 형상을 지향 · 주변환경과의 조화 - 자연의 유기적 형상을 고려한 조화로운 형상 및 색채계획 수립
	(설계•계획)분야	· 실격 항목 가운데 “제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우”와 같은 논란의 여지가 많은 모호한 문구는 제거. ‘건축관련 법규 조례 등을 준수하지 않을 경우’의 문구는 실격사항에 포함. · 형태는 물론 현상설계에서 고려되겠지만 지역과 비룡산과 회룡포라는 지역 문화를 상징할 수 있는 정체성[正體性,Identity]이 구상의 주개념이 되어야 할 것으로 사료됩니다. · 건축물의 층수산정방식에 따라 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 높이4m마다 하나의 층으로 보고 층수를 산정하여야 하므로 법적 검토 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]