■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2023.6.15. ~ 2023.6.16.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명면 산합리
	지번 1411		관련지번
	대지면적 3,248.5㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 2,227.6㎡		건폐율 69.00%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 4층
	주용도 자동차관련시설(주차장(자주식 주차타워), 관리사무소)		구조 철근콘크리트 및 철골조			건축물 동수 1 동
	최고높이 16.8m		용적률 274.29%			연면적 합계 8,910.4㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(설계•계획)분야	·제출도서 중 CD를 USB로 변경, 서식 11 설계개요에 조경면적 포함 ·심사용 판넬의 규격 중 압축스티로폼 보드 두께를 5mm에서 10mm로 변경 ·경관 및 조경계획에 야간경관을 고려한 조명계획 추가 ·차로는 가능한 한 일방통행으로 하되, 주된 동선상의 차로 폭은 6.5m 이상 확보하여 차량의 교행에 지장이 없도록 변경하는 것을 추천함 ·설계지침서의 심사시기가 공모일정과 다름 ·배점 중 계획분야 60점, 시공분야 10점으로 변경하고 심사위원회 심사방법을 정확히 안내할 것을 권장함 ·제출 공모안에 대한 저작권의 권리 귀속과 관련 사항의 전반 내용을 저작권 관련법령 재검토 후 조정 요망 ·기존 주차대수가 126대인데 주차타워 주차대수가 310대로 계획되어 있으므로 사업비(130억) 효용성을 고려하여 주차대수를 늘릴 수 있는 계획안으로 검토 · 도로에서 주차장 입구쪽으로 일방향 진출입이 가능하도록 계획되어 있으나 현재에도 반대차선으로 자회전하여 양방향 진출입이 가능하도록 계획되어 있으므로 이를 활용하여 계획 ·2~5층 주차대수(278대) 인원의 이동을 수용 가능하도록 엘리베이터 2대 설치를 검토 ·시설면적 중 사무실과 부대시설에 관한 프로그램과 최소면적(관리인원)에 대한 사항을 제시 필요 ·감점기준의 연면적 표기 정정 10000㎡ -> 9000㎡ ·입상자 보상금액을 법령에 맞게 적용 ·설계에 필요한 관련 서류 및 지침을 제공하기 위하여 공모 등록 시 제공 도서 다운로드 경로 표기
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]