■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2023.09.06. ~ 2023.09.07.
건축종별	[ ] 신축, [√] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군수
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 효자면 고항리
	지번 585		관련지번 587-7
	대지면적 9,940㎡		용도지역(지구, 구역) 생산관리지역, 문화시설
건축물현황	건축면적 1,329.58㎡+금회 660㎡		건폐율 13.38%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 2층(혹은 3층)
	주용도 제2종근린생활시설(휴게음식점)		구조 철근콘크리트			건축물 동수 2동
	최고높이 미정		용적률 19.50%			연면적 합계3,015.09㎡+금회 660㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	- 특이의견 별도로 없음.
	(경관)분야	- 외부공간 및 조경계획 시 형식적인 조경이 아닌 전문성을 가진 플랜터의 설계요함. 최근 이슈가 되고 있는 공간의 경우 조경이 우수하며 실내와 실외의 조화가 중요함. -실내 테이블 배치와 조경 계획이 단조로워 단체용 긴 테이블과 2인용, 4인용, 6인용 이상 등으로 자유로운 배치 조정 필요. - 디자인 1안을 추천하며 마감은 적벽돌을 추천함. 건축물 근접한 테라스 공간은 어닝을 설치 추천함. - 장애인을 위한 유니버설디자인 적용 확인 필요. (주자장 엘리베이터 또는 휠체어 동선 확보)
	(설계•계획)분야	- BF인증대상에 해당하므로, 장애인용 화장실이 필요하며, 좌측 출입구를 이용한 주된 동선으로 제시되고 있으나, 기존 옥상에 있떤 장애인용 주차장이 없어지면서 건축물이 입지하는 형태 임 - 추가 장애인 주차장 확보가 되어야 하며, 지하 1층 및 지상주차장에서의 노약자 및 장애인의 이동을 위한 엘리베이터가 확보될 필요가 있는 건물임 - 좌측 상부의 기존 차량 진입로를 통한 주 진입은 부지 전체의 주차장 위치 등을 고려했을 때 바람직하지 않음. - 추가적으로 계단을 통한 집입객을 위한 출구도 마련하는 것이 바람직하며(노약자와 장애인을 위한 이동동선 확보를 포함), 전체 배치를 볼 경우, 하부 주차장에서의 진입이 바람직한 것으로 사료됨. - 기존건물의 구조검토에 대한 자료를 제공하여 공모자에게 구체적인 현황을 알려준다면, 공모자는 설계에 혼선을 막을 수 있고 확신있는 아이디어를 제안할 수 있을 것으로 생각합니다
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]