붙 임		기계기구 위험부 방호조치 가이드

□ 원동기․회전체 등 기계기구의 주요 위험부에 대한 방호조치

ㅇ 동력으로 작동하거나 동력이 전달되는 원동기․회전축 등 기계기구의 주요 위험부는 끼임, 절단, 말림과 산업재해 위험이 있습니다.

❖ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지)

① 사업주는 기계의 원동기·회전축·기어·풀리·플라이휠·벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개·울·슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다.

* ▶(‘22.6월) 상토(모판 바닥에 까는 흙) 혼합기 내부에 원료를 투입하던 중 회전날에 상체가 말려 들어감

▶(’21.5월) 설비 점검을 위해 이동 중 몸의 중심을 잃고 넘어지면서 덮개가 설치되어 있지 않은 스크류 컨베이어에 머리가 끼임(사망 1)

▶(‘21.4월) 컨베이어 상부의 덮개를 열고 내부에 접근하여 설비 점검 중 컨베이어가 불시에 가동하면서 스크류 날에 다리가 절단됨(사망 1)

ㅇ 해당 위험부위에 대해 덮개·울·슬리브 및 건널다리 등을 설치하는 방법으로 방호조치를 하여야 합니다.

□  방호조치 원칙

ㅇ 방호조치의 종류(덮개·울·슬리브 및 건널다리 등) 및 종류별 설치방법(재질․크기․형태 등)은 설비, 작업환경, 인체의 특성 등에 따라 다양할 수 있습니다.

ㅇ 다만, 위와 같은 방호조치는 ①기계기구의 위험점 또는 위험구역에 근로자 신체의 일부가 도달할 수 없도록 하여야 하고, ②위험부위에 최대한 근접하여 설치하여야 하며, ③작업 조건 및 작업장 환경에 따라 덮개 설치가 어려울 경우 근로자의 접근을 차단하거나 우회할 수 있는 울 또는 건널다리 등을 설치할 수 있습니다.

□  아울러, 기계기구로 인한 재해예방을 위해 덮개 등을 설치하여 위험부위를 방호하고, 정비‧보수 시 운전을 정지하고 잠금‧표지판 설치 등 필요한 조치를 이행하여야 합니다.

※  덮개 등 방호조치 방법, 정비․보수 시 작업절차 등 기계기구로 인한 재해예방을 위해 기술지침 참고(경로: 안전보건공단 → 자료마당 → KOSHA Guide → 기계일반지침)

□ 기계기구 위험부위별 방호조치 사례

기계기구	부적절한 사례	위험부위 방호	기타 설치사례
원동기	<원동기 위험부 노출>	<위험부 방호덮개 설치>	완전방호형
선반	<회전체 위험부 노출>	<위험부 방호덮개 설치>
			안전문 개방시 중지	회전체 근접 방호울
가공설비 (드릴링 머신 등)	<덮개를 열고 작업>	<가동 중 덮개 설치>
			열림 기능, 투명재질	회전체 방호덮개, 작업대
컨베이어	<방호울 내 신체 접근 가능>	<접근 차단 방호울 설치>
			동력부 근접 덮개	동력부 근접 덮개
컨베이어 상부	<컨베이어 상부 이동>	<건널다리 설치>
			상부 건널다리	건널다리 및 양측 통로