예천군 공고 제2019 - 1269호

예천 군관리계획(공원조성계획) 결정(변경)“안”(정정) 열람공고

예천군 호명면 금능리747번지 일원의 예천 군관리계획(공원조성계획) 결정(변경)에 대하여, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의2 규정 및 「토지이용규제법」제8조 및 같은법 시행령 제6조에 따라 공원조성계획 결정(변경) “안”에 대한 주민의견 청취를 위하여, 아래와 같이 열람을 실시하오니 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2019년  11월   21일

예   천   군   수

1. 열람기간 : 2019. 11.  21. ~ 2019. 12. 09.(14일 이상)(공휴일제외)

2. 열람장소 : 예천군 체육사업소

3. 열람내용 : 제1호근린공원 공원조성계획 결정(변경)“안”

4. 정정사유 : 열람기간 변경

가. 군관리계획 결정(변경) “안”

1) 공원 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후
기정	1 (예천1)	공원	근린공원	예천군 호명면 금능리 747	13,165.3	-	13,165.3	경고12-230 (2012.7.31)

나. 공원조성계획 결정(변경) 조서

1) 총괄표(변경)

구분		부지면적(㎡)		시설면적 (㎡)		건축물			공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	기정	변경
계		13,165.3	13,165.3	3,384.8	4,520.1				127	144
기반 시설	소 계	2,153.8	1,374.9	2,153.8	1,374.9				22	16
	도 로	1,133.1	699.5	1,133.1	699.5				-	-
	광 장	1,020.7	675.4	1,020.7	675.4				22	16
휴 양 시 설		267.6	309.3	267.6	309.3				3	14
운 동 시 설		963.4	2,774.3	963.4	2,774.3				32	35
관 리 시 설		-	61.6	-	61.6				-	2
녹 지		9,780.5	8,645.2	-	-				70	77
공원시설율 (법정 40%이하)		4,520.1 / 13,165.3 x 100 = 34.3%
공원건폐율 (법정 20%이하)

2) 세부시설조서(변경)

구분	시 설 명	부호	위치		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		비고
					기정	변경	기정	변경			바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	기정	변경
합 계					13,165.3	13,165.3	3,384.8	4,520.1					127	144
기반 시설	소 계				2,153.8	1,374.9	2,153.8	1,374.9					22	16
	도 로		전지역		1,133.1	699.5	1,133.1	699.5					-	-
	광장	3개소			1,020.7	675.4	1,020.7	675.4					22	16
	긍정의 마당	1-1	예천군 호명면 금능리 747		227.3	227.3	227.3	227.3
	교감의 마당	1-2			326.4	210.5	326.4	210.5
	자아의 마당	1-3			467.0	237.6	467.0	237.6
	앉음벽												7	4
	파고라"A"												1	1
	평의자												4	2
	자전거 보관대												-	1
	등의자												2	-
	수목보호판												8	8
휴양 시설	소 계			267.6		309.3	267.6	309.3					3	14
	휴게쉼터	2개소		267.6		309.3	267.6	309.3					3	14
		2-1	예천군 호명면 금능리 747	160.2		309.3	160.2	309.3
		2-2	예천군 호명면 금능리 747	107.4		-	107.4	-
	수목보호판												3	-
	앉음벽												-	2
	파고라"A"												-	2
	평의자												-	4
	음수대												-	1
	허리돌리기운동												-	1
	양다리 운동												-	1
	윗몸일으키기운동												-	1
	등허리 근육풀기운동												-	1
	옆파도 타기운동												-	1

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		비고
				기정	변경	기정	변경
										바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	기정	변경
운동 시설	소 계			963.4	2,774.3	963.4	2,774.3					32	35
	족구장	3-1	예천군 호명면 금능리 747	528.2	528.2	528.2	528.2
	배드민턴장	3-2		297.7	-	297.7	-
	체력 단련장	3-3		137.5	-	137.5	-
	테니스장	3-4		-	748.7	-	748.7
	테니스장	3-5		-	748.7	-	748.7
	테니스장	3-6		-	748.7	-	748.7
	가벽											1	1
	앉음벽											4	2
	파고라"A"											2	-
	허리돌리기운동											1	-
	양다리 운동											1	-
	윗몸일으 키기운동											1	-
	등허리 근육풀기운동											1	-
	옆파도 타기운동											1	-
	등의자											8	16
	평의자											4	-
	메쉬휀스											2	4
	출입문											2	4
	배드민턴 지주											1	-
	족구지주											1	1
	테니스 지주											-	3
	배드민턴 네트											1	-
	족구네트											1	1
	테니스 네트											-	3
관리 시설	소계		예천군 호명면 금능리 747	-	61.6	-	61.6
	관리동			-	52.5	-	52.5
	화장실			-	9.1	-	9.1
	컨테이너 관리실			-		-						-	1
	간이 화장실			-		-						-	1
녹지	녹 지		전지역	9,780.5	8,645.2							70
	평의자											3
	종합 안내판											1
	디딤돌"A"											66

3) 도로결정조서(변경)

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				631.1	1,133.1
변경					469.8	699.5
폐지	소로	3	1	3.3	26.7	88.2	진입로	금능리 747	소로 3-4
폐지	소로	3	2	3.3	45.4	149.8	진입로	금능리 747	소로 3-5
폐지	소로	3	3	2.3	29.9	68.7	연결로	소로 3-2	교감의마당 1-2
폐지	소로	3	4	2.3	14.1	32.5	연결로	소로 3-1	금능리 747
폐지	소로	3	5	2.3	35.8	82.4	연결로	소로 3-2	금능리 747
기정	소로	3	6	1.5	123.9	185.8	산책로	금능리 747	소로 3-8
기정	소로	3	7	1.5	160.1	240.1	산책로	소로 3-6	소로 3-8
변경	소로	3	7	1.5	156.9	235.4	산책로	소로 3-6	소로 3-8
기정	소로	3	8	1.5	113.4	170.1	산책로	긍정의마당 1-1	소로 3-6
기정	소로	3	9	1.5	44.6	66.9	산책로	소로 3-7	소로 3-8
폐지	소로	3	10	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2
폐지	소로	3	11	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2
폐지	소로	3	12	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2
폐지	소로	3	13	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2
신설	소로	3	14	1.0	11.0	11.1	연결로	휴양시설2-1	화장실
신설	소로	3	15	1.5	20.0	30.2	연결로	자아의마당 1-3	소로3-7

4. 열람도서 : 게재생략(열람장소에 비치하여 열람기간 내에 일반인에게 보임)

5. 의견제출 : 예천군 체육사업소로 공람기간 내 서면으로 제출

6. 기타 상세한 사항은 예천군 체육사업소(☎054-650-6413)으로 문의하시기 바랍니다.