축사 화재예방 안전수칙

축사화재는 주로 전기 및 화기취급 부주의로 나타나는데

축산종사자의 특별한 주의와 소방시설 완비가 요구되며

다음사항을 준수하여 화재예방에 만전을 기합시다.

❖ 축사 신축 및 개보수할 때 샌드위치 패널 등 가연성     자재 사용을 자제하고 난연성 자재를 사용합시다.

❖ 농장 규모에 적정한 전력 사용량을 확인합시다.

❖ 축사 내외부의 전선 피복상태 및 개폐기 작동여부를     점검합시다.

❖ 전기배선과 콘센트의 문어발식 사용을 금지합니다.

❖ 전선․분전반․전기기구 주변 먼지나 거미줄을 주기적으로     청소합시다.

❖ 누전차단기는 주 1회 점검하고 파손 플러그와 노후      콘센트, 기타 노후 전기시설은 즉시 교체합시다.

❖ 노후전선은 즉시 방수용 전선으로 교체하고, 쥐 등에     의한 피해 우려시에는 배관처리를 합시다.

❖ 용접이나 소각할 경우 불꽃 등으로 인한 화재예방을     위해 축사에 반드시 소화기를 준비합시다.

❖ 정기적인 전기 안전점검을 생활화 합시다.

❖ 화재 발생에 대비하여 소방차 진입로를 확보합시다.

❖ 화재 등 재해대비 가축공제 또는 재해보험 가입으로     피해를 최소화 합시다.

	경 상 북 도 (축산정책과)