■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2024.4.15. ~ 2024.4.16.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군청(문화관광과)
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 예천읍 통명리
	지번 335-1		관련지번 333-1, 332-5, 332-8, 334, 335-5, 산92, 산92-3
	대지면적 7,617㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 가축사육제한구역
건축물현황	건축면적 500㎡		건폐율 6.50%			층수 지하 : 0층/ 지상 : 2층
	주용도 문화 및 집회시설 (교육 및 공연장)		구조 미정			건축물 동수 1 동
	최고높이 미정 m		용적률 11.81%			연면적 합계 900.00㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(경관)분야	· 과업지시서와 공모지침서, 사전검토 의견서 자료를 검토한 결과 적정함. · 주차도 법정 대비 여유있게 설치계획 되어 있음. · 부지가 부정형으로 되어 있어서 활용성에서 제한이 있음 향후 주변 부지 매입등을 통해 활용성을 높이는 방향으로 사업이 전개 되어야 할 것으로 사료 됨.
	(설계•계획)분야	· 건축공사비에 야외공연장, 주차장 등의 비용을 포함할 것. 건축공간연구원에서 건축 공사비 재검토 후의 단위면적당 공사비 확인필요. → 면적을 줄여 단위면적당 공사비를 맞추는 동시에 공사비(20%) 확보방안을 마련. · 부지의 경사를 적절히 활용하여 절성토가 최소화되도록 함 · 주변지역의 건축물과 조화되는 높이, 입면 들의 형식을 갖추도록 할 것. · 발주방식은 ‘일반설계공모’보다는 ‘제안공모’ 방식을 취하는 것이 적절함. 이건은 본공사비 절감 방안 등의 제안사항을 감안하여 평가하는 것이 적절함. · 설계기간에서 기본설계기간 1개월은 너무 촉박하다고 보임. 최소 2개월은 소요될 것으로 예상됨 · 청단놀음 연습실은 소음으로 인하여 인접 주거시설에 피해를 최소화하며, 연습실 실내에는 차음 시설을 설치(권장) · 장애물없는생활환경 – 장애인주차장의 인접배치(접근성 고려)
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]