1. 계약수행 전 단계

① 공종별 공사비

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		35,241,923,930
	원/㎡		2,024,930원/㎡
	비율	100
건 축	금액		26,380,294,000	기계. 조경. 토목포함
	원/㎡		1,515,760원/㎡
	비율	74.85
전 기	금액		4,227,451,800
	원/㎡		242,900원/㎡
	비율	12.00
통 신	금액		2,951,693,000
	원/㎡		169,600원/㎡
	비율	8.38
소 방	금액		1,682,485,130
	원/㎡		96,670원/㎡
	비율	4.77
부대시설 (토목,조경)	금액			건축공사 포함
	원/㎡
	비율

② 주요 장비내역

구분	주요 사업설계내용	비 고
건축	○ 골조 : 철근콘크리트+철골조 등 ○ 외부 : THK24 로이복층유리, THK2 AL 쉬트, 세라믹판넬 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 바닥강화재, 비닐무석면타일, 비닐쉬트 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 친환경비닐페인트, Dry Wall 등 - 천정 : AL천정재, 암면텍스, 친환경수성페인트, 흡음뿜칠 등 ○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사, 상수공사, 블록식보강토옹벽공사, 흙막이공사(SCW, ANCHOR), 식재공사, 시설물공사(생태연목, 목재데크 등) 등
설비	○ 주요장비 : 악취제거필터유닛(19,500CMH), 냉각수순환펌프(37KW), SCRUBBER, FUME HOOD, 폐수조, 엘리베이터, AIR COMPRESSOR UNIT 등 ○ 환기설비 : 아연도덕트, STS, 알루미늄복합덕트 ○ 배관 : 옥외, 기계실, 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관 등 ○ 기타 : 우수중수, 초절전바닥난방, 연도, 열선, VAV/CAV, 냉방기, TAB, 기계소방 등
전기 · 통신	수변전, 전력간선, 전등전열, 케이블트레이, 자동화재탐지, 유도등, 무선통신설비 등 통합배선, TV, 출입통제, 방송설비공사 등
특이 사항	건축물에너지효율등급인증(1등급), 친환경건축물인증(최우수), 지능형건축물인증서(1등급) 초고속 정보통신건물인증(1등급) 대지면적 : 32,314㎡, 건축면적 : 6,672㎡, 건축물최고높이 : 80.85m, 옥외시설 : 테니스코트(2면), 생태공원, 쉼터, 산책로, 옥외주차장