서식 3		‘26년 해빙기·우기 급경사지 안전점검 결과 서식

‘26년 해빙기 급경사지 안전점검 결과(예천군)

Ⅰ. 점검 개요

□ 기 간 : ‘26. 2. 23. ~ 4. 10.(47일간)

□ 참여 인원 : 총 10명(공무원 5, 민간전문가 3, 공사･공단 2)

□ 대 상 : 예천군 급경사지 203개소

(단위 : 개소)

구 분	계	A등급 (붕괴위험지역)	B등급 (붕괴위험지역)	C등급 (붕괴위험지역)	D등급 (붕괴위험지역)	E등급 (붕괴위험지역)
계	203(4)	3	55	131	14(4)	0
예천군	88	0	3	74	11	0
북부건설사업소	61	0	1	57	3	0
철도공단	54	3	51	0	0	0

Ⅱ. 안전점검 결과

□ 총 평

○ 관내 급경사지 203개소 중 안전 159개소 불안전 44개소 나타남

○ 전반적으로 표층 유실 및 수목 전도 위험 등 경미한 사항이 다수이나, 보수·보강, 정밀조사, 긴급안전조치가 필요한 급경사지도 발견되었음.

□ 안전점검 실적

○ 안전점검 결과

(단위 : 개소, 건수)

구분		점검대상 (A+B)	점검 결과
			안전(A)	불안전(B)
					지적 현황(C)(건)
계		203	159	44	59
예천군	88 (4)	88	44	44	59
북부건설사업소	61	61	61	0	0
철도공단	54	54	54	0	0

※ (예천군) 88개소 : 안전 44,  불안전 44(지적건수 59)

※ (북부건설사업소) 61개소 : 안전 61

※ (철도공단) 54개소 : 안전 54

○ 안전점검 결과 지적 현황

(단위 : 건수)

구분		점검결과
		계 (C=D+E+F+G)	응급처치 (D)	보수‧보강 (E)	정밀조사 (F)	긴급안전조치 (G)
계
예천군	53	53	37	13	2	1
북부건설사업소	0	0	0	0	0	0
철도공단	0	0	0	0	0	0

※ (예천군) 53건 : 응급처치 37, 보수보강 13, 정밀조사 2, 긴급안전조치 1

※ (북부건설사업소) 0건

※ (철도공단) 0건

○ 주요내용

- 낙하물 방지망 설치상태 및 배수로의 적정 설치 등

- 절토사면의 낙석·산사태 위험 여부, 안전대책 및 붕괴예방 등 조치점검

- 안전시설물의설치기준 준수 및 파손 등

(예천군 내지N2) 표층유실		(예천군 내지 N2) 판상 암반블록

(예천군 내지N3) 표층유실		(예천군 내지N3) 전도가능수목

(예천군 도촌1) 전도가능수목		(예천군 동송1) 전도가능수목

(마전N1) 울타리주변 낙석 존재		(예천군 오암N1) 암반탈락위험

(예천군 오암N1) 표층유실 및 전도가능수목		(예천군 용두2) 전도가능수목

(예천군 고항N2) 전석류탈락가능성		(예천군 고항N2) 표층유실

(예천군 형호N1) 쐐기파괴가능성		(예천군 기곡N1) 표층유실

Ⅲ. 점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적

○ 점검결과 ’불안전‘ 급경사지 안전조치 결과

(단위 : 개소, 건)

급경사지(지적건수)
구분	조치 대상(지적건수) (B=H+I)(C=R+S)	완료 (H)(R)	미완료(지적건수) (I)(S)
예천군	59(59)	0(0)	59(59)
북부건설사업소	0	0	0
철도공단	0	0	0

○ 지적사항 ’완료’ 조치결과

(단위 : 건)

구분	지적 사항에 대한 완료 세부현황(건)
	계 (R=J+K+L+M)	응급처치 (J)	보수‧보강 (K)	정밀조사 (L)	긴급안전조치 (M)
계	0	0	0	0	0
예천군	0	0	0	0	0
북부건설사업소	0	0	0	0	0
철도공단	0	0	0	0	0

○ 지적사항 ‘미완료‘ 세부현황

(단위 : 건)

구분	지적 사항에 대한 미완료 세부현황(건)
	계 (S=N+O+P+Q)	응급처치 (N)	보수‧보강계획 (O)	정밀조사 (P)	긴급안전조치 (Q)
계
예천군	53	37	13	2	1
북부건설사업소	0	0	0	0	0
철도공단	0	0	0	0	0

○ 미완료 건에 대한 조치계획 및 완료 예정일

- 급경사지 37개소 응급처치 추진(~7월)

- 급경사지 13개소 보수보강 추진(27년 ~)

- 급경사지 2개소 정밀조사 추진(~12월) 후 정비사업 진행 예정(27년 ~)

- 급경사지 1개 긴급안전조치 시행(여름철 대책기간 전)

□ 긴급안전조치 명령 이행 현황   ※ 급경사지법 제17조

○ 오암N1지구(오암리 산153-8)에 대하여 긴급안전조치 예정(여름철 대책기간 전)

□ 점검결과 등 이력관리 방안

○ 급경사지정보시스템에 점검결과 및 조치 결과 입력 완료

○ 조치 중이거나 예정인 사항은 지속 관리를 통해 체계적 관리 추진

Ⅳ. 안전점검 결과 공개 현황

□ 총 괄

(단위 : 개소)

안전점검 결과			공개 일자 (MM.DD)	비 고
계	공개	비공개
203	203		공개예정(04.30)

□ 세부 공개 현황

○ (대상) 총 203개소 중 203개소

○ (내용) 급경사지 명칭 및 위치, 점검기간, 결과 내용 및 조치계획

○ (방법) 인터넷 홈페이지

Ⅶ. 건의 및 애로사항

□ 해당없음

Ⅷ. 향후 계획

□ 안전조치 시행

○ 불안전 급경사지에 대한 지속적인 예찰 활동 실시

○ 불안전 급경사지에 대한 응급조치 및 정비사업 실시