철저한 농기계 점검과 정비로 안전사고 예방하세요!

□ 행정안전부(장관 김부겸)는 본격적인 가을수확기에 접어들면서 경운기와 트랙터 등 농기계로 인한 안전사고 발생에 주의해 줄 것을 당부하였다.

□ 행정안전부 재난연감 통계를 살펴보면 최근 5년(‘11~’15)간 발생한 농기계사고는 총 7,546건이며, 7,227명의 사상자(사망 552명, 부상 6,675명)가 발생하였다.

○ 특히, 10월은 본격적인 가을 수확기로 농기계 사용이 많아지면서 안전사고도 1,040건(14%)으로 5월 농번기 다음으로 많이 발생하였다.

[출처 : 행정안전부 재난연감]

< 최근 5년(‘11~’15)간 농기계사고 발생현황 >
	원인별

□ 특히, 농촌진흥청에서 2015년에 조사한「농업기계 관련 농업인 손상 실태*」결과에 따르면

○ 농업기계 유형별로는 경운기로 인한 농기계사고가 49.7%로 가장 많으며, 예취기 17.2%, 트랙터 11.3% 순으로 발생하였다.

○ 연령별로는 70대 이상이 41.4%로 가장 높았고, 60대가 28.9%, 50대 22.5%, 50대 미만이 7.2% 순으로 발생하였다.

* (내용)농업기계 관련손상 및 발생형태 등, (대상)전국 10,020개 농가 면접조사, (주기) 2년

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

< 2015년 농업기계 관련 농업인 손상 조사결과 >
농업기계별 * 기타 : 콤바인, 이앙기, 동력식분무기, 건조기 기계톱(동력) 등	연령별

□ 농기계 사고를 예방하려면 평소 점검과 정비를 생활화 하고 안전수칙을 잘 지키도록 한다.

○ 농기계는 사용방법과 주의사항 등을 충분히 숙지 후 작업하고, 부품은 시기에 맞춰 제 때 교체하도록 한다.

○ 작업복은 농기계 벨트 등에 말려들어가지 않도록 소매나 바지가 길게 늘어지는 옷은 피하고, 신발은 가급적 미끄럼 방지처리가 된 안전화가 좋다.

○ 농기계에 동승자를 태우면 운전자의 주의력을 떨어뜨리고, 급정지하거나 급회전 할 때 튕겨나갈 수 있어 위험하니 함께 타지 않는다.

○ 또한, 농기계에 짐을 실을 때는 적재함의 규격을 넘지 않도록 주의하고, 이 때 운전석에서 사방이 모두 보여야 한다.

○ 농기계를 운행할 때 좁은 농로나 내리막·과 급커브 길에서는 속도를 줄여 천천히 이동하고, 가드레일이 없거나 농로 가장자리 풀이 많은 곳에서는 도로 안쪽을 이용한다.

○ 아울러, 농기계로 도로를 다닐 때는 반드시 교통신호를 지키고, 야간 교통사고 예방을 위해 농기계 뒷면에 야간반사판 같은 등화장치를 붙이고, 흙 등 이물질로 가려지지 않도록 관리한다.

○ 특히, 음주 후  농기계 조작은 사고로 이어지기 쉬워 매우 위험하니 금주하도록 한다.

□ 조덕진 행정안전부 안전기획과장은 “농기계를 다룰 때는 사용방법과 안전수칙을 충분히 숙지하고, 농작업 전후에는 점검과 정비를 철저히 하도록 하며”,

○ “특히, 사고대처능력이 떨어지는 고령층의 사고 발생이 많은데,   농기계 작동과 운행은 가급적 낮 시간에 하고, 피곤할 때는 잠시 쉬었다 하는 여유가 필요하다고” 당부하였다.

참 고	농기계 사고 발생 현황 및 사고 사례

ᦪ 최근 5년(′11~′15)간 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

구 분	발생건수(건)	인명피해(명)
		소 계	사 망	부 상
합 계	7,546	7,227	552	6,675
2015년	1519	1,341	100	1241
2014년	1486	1,369	87	1282
2013년	1547	1,549	135	1414
2012년	2076	2,043	140	1903
2011년	918	925	90	835

ᦪ 최근 5년(′11~′15)간 월별 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

발생건수(건)	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합 계	7,546	146	237	564	764	1,058	773	637	726	858	1,040	536	207
2015년	1,519	32	51	158	151	209	136	115	138	189	197	109	34
2014년	1,486	37	60	91	150	234	159	151	148	137	175	100	44
2013년	1,547	24	33	96	133	217	168	128	173	189	230	112	44
2012년	2,076	39	67	147	237	282	217	163	173	238	299	153	61
2011년	918	14	26	72	93	116	93	80	94	105	139	62	24

ᦪ 최근 5년(′11~′15)간 원인별 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

발생건수(건)	합 계	운전부주의	안전수칙불이행	정비불량	기 타
합 계	7,546	3,281	1,604	221	2,440
2015년	1,519	602	267	19	631
2014년	1,486	655	366	47	418
2013년	1,547	602	360	44	541
2012년	2,076	975	421	78	602
2011년	918	447	190	33	248

ᦪ 2015 농업기계 관련 농업인 손상 조사 결과

○ 농업인 손상발생 관련 농업기계 종류

[ 출처 : 국립농업과학원 ]

○ 농업기계 관련 손상의 연령별 분포

[ 출처 : 국립농업과학원 ]

※ 농업인 업무상 손상조사 개요

ᦪ 농기계 사고 관련 사례

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

붙 임 1		지역별 안전사고 위험지수 및 사고사례

□ 지역별 위험지수 현황

지역	화재	농기계	물놀이	폭발	붕괴	어린이 놀이기구	기계	승강기	산악	추락
서울	30			20			20	10	20	20
부산	30						10	20	10	20
대구	30						10	10	10	10
인천	30						10	20	10	10
광주	30							20	10
대전	30							10	10	10
울산	30						10	20	10	10
경기	30				10		20	10	30	20
강원	40	10		20	10			10	20	10
충북	30							10	10	10
충남	40	10					10	20	10	10
전북	30			20	10		10	10	20	10
전남	40	30			10		10	10	10	10
경북	40	20			10		10	10	20	10
경남	40	10		20	10		10	10	20	10
제주	30					10		20	10	10

* 안전사고 유형별 과거 3년간 발생한 주간 통계를 주요 변수로 하여 안전지수 산출

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
관심		주의			경계			위험

* (관심) 일상적인 사고발생 수준이나 사고발생 증가 우려

(주의) 과거에 반복적으로 발생하여 주의환기 필요

(경계) 과거에 집중적, 반복적으로 발생하여 예방요령 알림 필요

(위험) 피해확산이 우려되는 경우로 반복적인 예방요령 알림 필요

□ 과거 사고 사례

○ ‘14.11.4 서울 양천구 다가구주택 화재 7가구 소실(부상 5명)

○ ‘99.10.30 인천 중구 노래방 화재(사망56명 부상81명)

○ ‘74.11.3 서울 동대문 대왕코너 화재(사망88명, 부상 35명)