○ 한천 수질검사결과(9월)

항목 지점	PH	BOD	COD	SS	DO	T-P	총대장균군
용우교	7.1	1.0	3.4	3.3	9.6	0.039	1000
백전천 합류후	7.5	1.5	3.0	4.2	9.3	0.033	2200
신예천교	6.6	1.3	3.4	4.4	11.5	0.044	2700

○ 한천 수질검사결과(10월)

항목 지점	PH	BOD	COD	SS	DO	T-P	총대장균군
용우교	6.6	1.6	2.6	3.2	10.9	0.024	1900
백전천 합류후	6.6	1.0	2.6	4.4	10.7	0.03	2700
신예천교	7.2	2.2	2.6	5.2	12.1	0.026	1400

○ 생활환경기준(환경정책기본법)

등급		상태 (캐릭터)	기 준
			수소 이온 농도 (pH)	생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	대장균군 (군수/100mL)
									총 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5∼8.5	1 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하
좋음	Ib		6.5∼8.5	2 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하
약간 좋음	II		6.5∼8.5	3 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하
보통	III		6.5∼8.5	5 이하	7 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0∼8.5	8 이하	9 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하
나쁨	V		6.0∼8.5	10 이하	11 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하
매우 나쁨	VI			10 초과	11 초과		2.0 미만	0.5 초과