배수설비 준공검사 신청서

• 근거 ｢하수도법｣ 제27조제5항, ｢예천군 하수도 사용 조례｣ 제8조제1항

1. 민원인이 해야 할 사항

가. 신청서 및 구비서류

◦ 배수설비 및 접속부분의 설치시공 전·중·후 사진 각 1부

◦ 건물 등의 배수 계통 준공도면 1부

나. 제출처 및 처리기간

제 출 처	처리주무부서	처 리 기 간
예천군 맑은물사업소	예천군 맑은물사업소(하수도팀) 650-6983	5 일

다. 수수료 및 기타 비용의 납부 :  없 음

2. 업무처리 흐름도

신 청		→	접 수	→	검 토	→	현장 조사
(민원인)							↓
					결과통보	←	결 재

【별지 제1호서식】 <개정 2021. 11. 25.>

배수설비 준공검사 신청서
설치자	법 인 명
	성명(대표자)						생년월일
	주 소						전 화 번 호
시공자	법 인 명
	성명(대표자)						생년월일
	주 소						전 화 번 호
배수설비현황	설치목적	생활오수, 산업폐수, 축산폐수, 기타( ) 배제
	설치위치	군 읍ㆍ면 번지 ( 통 반)
	관 종	PVC관, PE관, 흄관, VR관, PC관, 강관, 주철관, 기타
	관 경	ø ㎜	연장	m	접속방법			(하수관, 맨홀, 타배수 설비, 기타)에 접속
	배출수량	㎥/일		※ 조례 제12조에 의하여 산정된 하수배출량 또는 「물환경보전법」 제33조에 의하여 허가된 배출시설의 폐수량을 기입함
준공검사	검 사 항 목					1차 검사			보완 사항		2차 검사		비고
						검사일자 ( . . )					검사일자 ( . . )
	1. 배수설비 연결부 적정시공여부 (누수,지하수침투여부,공공하수도ㆍ타배수 설비 훼손여부, 훼손시 적정복구여부)
	2. 배수설비 경사도(100분의 1이상)
	3. 배수설비 관경의 적정성
	4. 배수설비 재질(내구성, 내부식성)
	5. 오수, 우수 분리배관 여부
	6. 공공하수도, 타배수설비와의 오접여부
	7. 기타 상기 신고사항 및 하수도법 시행규칙 별표의 기준 준수여부
	검 사 자					(서명 또는 인)					(서명 또는 인)
	※ 검사자는 검사란에 각 항목에 대한 합격여부를 ○, ×로 표시하고 보완해야 할 사항 및 재검사 일자를 명기
「예천군 하수도 사용 조례」 제8조제1항의 규정에 의하여 위와 같이 배수설비 준공검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 예천군 맑은물사업소장 귀하
구비서류 : 1. 배수설비 및 접속부분의 설치시공 전ㆍ중ㆍ후의 사진 각 1식 2. 배수설비 준공도(배수설비와 공공하수도의 연결지점이 나타나는 1/200∼1/500 도면)												수수료