국도28호선~도청신도시 연결도로 공사관련

새마 연결관련 민원요청사항

2021. 8.

최 상 현

■ 국도28호선~도청신도시 연결도로 관련 민원사항

1. 도로개설에 따른 문제점

○ 현재 국도28호선~도청신도시 연결도로(공사중) 노선과 경북 예천 지보면 어신2길 230-1 일원에 위치하고 있는 새마(마을이름)와 연결은 주변 농로를 통해 약 250m 우회하여 마을로 진출입하도록 계획하였음.

○ 그러나, 마을의 특성을 고려하면 농사를 주된 수입원으로 하고 있으며, 주민들의 고령화로 이동의 제약이 따르며, 마을을 연결하는 농로 폭원이 협소하여 차량의 양방교행이 어려우며 차량의 안전사고 발생 및 보행자 사고가 우려되는 사항임.

( 위 치 도 )

2. 민원요청사항

가. 직접적인 연결을 위한 교차로 설치(1안)

○ 마을연결도로 전면 교차로 설치를 통한 접근성 및 이동성 증대 강화

- 양쪽 교차로간 간격이 약 230~250m로 교차로 설치 간격 기준에는 부족하나 신호제어(신호연동화 구축)를 통해 차량의 연속성에는 무리가 없을 것으로 판단됨.

- 교차로 설치시 좁은 농로이용에 따른 안전사고 감소 및 접근성 강대

나. 도청신도시 연결도로와 마을 내부도로 연결 보행로 개설 및 버스정류장 설치를 통행 보행접근성 강화(2안)

○ 도청신도시 연결도로와 마을 내부도로 연결 보행로 설치를 통한 보행 접근성 강화를 통해 노인이동편의 증진 증대가능

- 당초 교차로를 통해 이동시 보행거리 증가(약 500 → 950m)로 주민들의 연령대를 고려할 시 많은 불편이 예상됨.

○ 버스정류장 및 버스노선 설치를 통해 편의 증진