♣ 제작샘플 ♣

▣ 춘양목 3단선반

▣ 춘양목 좌탁

□ 공  구 : 도미노, 클램프, 전동드릴, 플러그톱, 2중드릴비트, 드라이버 등

□ 부재료 : 목공본드, 나무못, 나사못, 도미노핀, 사포(320방), 바니쉬 등

□ 재  료 : 금강소나무

건조 및 제재목(판재, 각재) 상태로 재단되어 제공.