중량물 취급 작업계획서(작성예시)

중량물 취급 작업계획서

[목    차]

① 작업개요

② 중량물제원

③ 기계제원(장비)

④ 재해예방대책

⑤ 작업계획도

⑥ 기타 붙임자료

\

※ 본 양식은 작업계획서 작성 샘플(이동식크레인 기준)입니다. 현장별 작업조건, 특성 및 상황을 고려하여 현장 여건에 맞게 작성 및 수정하여 사용하시기 바랍니다.

※ 상황에 따라 다른 작업의 작업계획서와 통합 작성

1. 작업개요

가. 일반현황

작 업 명		관리부서 및 책임자	관리감독자 등
작업일시 (기간, 시간)		작업장소
작업내용		신호방법	수신호, 무선 등
제한속도	00km/h

나. 작업인원

직책	성명 및 연락처	작업위치	교육*	보호구 지급	필요자격
작업지휘자	김안전 010-0000-0000	전 구간	ㅇ	ㅇ
유도자(신호)	이보건 010-0000-0000	통합 하역장	ㅇ	ㅇ
유도자(신호)			ㅇ	ㅇ
작업자			ㅇ	ㅇ
작업자			ㅇ	ㅇ
작업자			ㅇ	ㅇ	해당없음
조종(운전)자	김조종 010-0000-0000		ㅇ	ㅇ	기중기운전기능사 등
교육내용*	작업계획서 내용(안전수칙, 재해예방대책 등), 일반교육, 보호구 착용방법, 특별교육 등

다. 작업순서

작업순서 서술

2. 중량물제원

품 명		중량물 형상	박스형, 봉형, 묶음형 등
중량물 규격	(너비)×(길이)×(높이)
중량	묶음일 경우 묶음 단위 구분	1회 운반중량	묶음 단위 중량 등
고정방법

※ 중량물 단위별 작성

3. 기계제원

기계명(장비)		기계번호	서울00고0000
모델명		기계규격	총 중량, 길이, 너비 등
작업능력	정격·적재하중, 최대적재량, 지게차 허용하중 등	작업가능 반경
조종(운전)자		조종(운전)자격
보험기간	해당 시	검사여부	건설기계 검사, 자동차 검사, 안전검사 등 유효기간
줄걸이 방법	해당 시	운반거리	수직(높이), 수평 운반거리
줄걸이 용구 (달기구)	와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등 작업에 사양하는 달기구별 사양 명기(정격하중, 안전계수, 직경, 길이, 안전하중 등)

※ 사용 기계별 작성

4. 재해예방대책

※ 위험요인별 혹은 작업(순서)별로 서술하는 등 현장 상황에 맞게 작성

[아래 예시는 작업별 서술]

작업구분	유해·위험요인	재해예방대책
작업 전 확인사항	- 사용기계(장비) 이상 여부 - 짐걸이, 줄걸이 용구 등 각종 기구류 이상 여부 - 개인 보호구 지급, 보호구 착용 여부 및 상태 점검 - 인양 하부 등 위험구역(반경) 출입금지 조치 실시 및 인지 여부 - 이동식크레인 설치 지반, 지내력 확인, 아웃트리거 설치 등 넘어짐 예방조치
운반(인양) 작업	인양 중 떨어짐 중량물에 맞음	- 위험구역(반경) 출입금지* 조치 * 걈시인 배치, 방책설치 등
	인양 중인 중량물이 구조물과 부딪힘	- 인양물이 보이지 않는 구간은 유도자(신호수) 지시에 따라 조종 - 유도자(신호수)와 운전자의 신호 일치
	...	...
인양물 안착작업	흔들리는 인양물을 잡고 유도하던 중 부딪힘	-보조로프 등 도구를 사용해 유도
	...	...

5. 운반경로(작업도면) 등

6. 기타 붙임자료 등

※ 교육일지, 기계보험, 기계사양서(인양하중표), 작업 전 체크리스트, 안전수칙 등