붙 임		건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

안전대 착용! 안전난간 설치! 작업 전 안전점검(TBM)! 생명을 지킵니다.

1위	단부·개구부	떨어짐		2위	철골	떨어짐		3위	지붕	떨어짐
단부 안전난간 설치 개구부 덮개 고정				철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치				안전모·안전대 착용 안전대부착설비 설치
4위	비계·작업발판	떨어짐		5위	굴착기	부딪힘		6위	고소작업대	떨어짐
안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치				작업반경 출입통제 후방영상장치 작동 확인				안전대 체결 작업대 이탈 금지
7위	사다리	떨어짐		8위	달비계	떨어짐		9위	트럭	부딪힘
안전모 착용 2인 1조 작업				구명줄 안전대 체결 2개 고정점 설치(구명줄,작업줄)				이동구간 출입통제 전담유도자 배치
10위	이동식 비계	떨어짐		11위	거푸집·동바리	떨어짐		12위	이동식크레인	맞음
최상부 안전난간 설치				시스템동바리 사용 하부 추락방호망 설치				인양물 고정 철저 하부 출입통제