동절기 CO중독 사고예방

(사고1건당 사망률 1명)

▶ 배기통이 빠지거나 새는 곳이 있으면 배기가스의 실내유입으로           일산화탄소(CO) 중독사고를 일으킬 수 있습니다.

▶ 배기통에 응축수가 고여 막히면 배기가스가 실내로 역류할 수            있으므로 배기통이 쳐진 부분이 없는지 확인바랍니다.

▶ 빗물이나 바람이 들어온다고 환기구를 막으면 위험하므로 보일러실의     환기구는 항상 열어두시기 바랍니다.

배기통 접속부이탈	응축수가 고여 배기통이 아래로 처짐

11월 가스안전홍보 안건

■ LPG사용자동차 운전자 교육안내

* 관련법규 : 액화석유가스의안전관리및사업법 제31조(안전교육)

* 교육대상 : 실제 LPG사용차량을 운전하는 모든 분(가족 포함)

* 교육준비물 : 교육비(11,000원), 신분증

* 교육일정 :  11. 7일(수) 오후2시 영주시민회관

11.13일(화), 11.27(화) 오후2시 경북북부지사 교육장

* 사이버교육 수강 가능(http://lpgcar.kgs.or.kr) 주야24시, 공휴일포함

* 문의처 :  한국가스안전공사경북북부지사 ☎054)854-0019